1 ШАРУАШЫЛЫҚТЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ

1.1 Шаруашылық бойынша жалпы мәлімет

«Агрофирма ТНК» ЖШС-гі 2000 жылдың желтоқсанында құрылды. Егін шаруашылығымен, мал шаруашылығымен және ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеумен айналысады. Ел астанасы Нұр-Сұлтан қаласынан 351 шақырым жердегі Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы ауылында орналасқан.

«Агрофирма ТНК» ЖШС-де Батырбек Уәлиевтің жетекшілігімен 150-ге жуық жұмысшы қызмет атқарады. «Агрофирма ТНК» ЖШС-нің өнімдері «Жақсы» деген брендпен шығарылады.

«Агрофирма ТНК» ЖШС-гі егін шаруашылығымен, мал шаруашылығымен және де ауыл шаруашылығынан алынған өнімдерді өңдеумен айналысады. Негізгі айналысатын саласы өсімдік шаруашылығы. Шаруашылықтың қолданысындағы жалпы жер көлемі 430 мың га, сонымен қатар шаруашылық өзі орналасқан аудан бойынша өзге фермерлік және шаруа қожалықтарының өнімдерін өңдеумен айналысады. «Агрофирма ТНК» ЖШС-нің құрамын келесідей шаруашылықтар кіреді: «Agro Complex Expert», «Atbasar grain», «Atbasar Technopark», «Агрострой 1», «Ай-Бат», «Атбасар-Агропродукт», «Белағаш», «Жаксынская нефтебаза», «Жаңа Жол», «Қаражон», «Новокиенка», «Подгорное 1», «Спортивная школа имени Т.А. Уалиева», «Труд», «Урожай», «Центр-Астық», «Шұңқыркөл» және т.б. Астық қуаты 196 мың т, 50мың т және де 25 мың тонна болатын Жақсы элеваторлық базасына кіретін Атбасар астық қоймаларында және де ЖШС-нің құрамына кіретін шаруашылықтардың қоймаларында өз өнімдері және өзге шаруашылықтардың өнімдері жалдамалы түрде сақталады.

«Агрофирма ТНК» ЖШС-нің дамуының негізгі кезеңдері:

2000 ж. - «Агрофирма ТНК» ЖШС-нің негізінің қалануы.

2000 ж. Шаруашылық құрамына келесі мекемелер кірді: «Белағаш», «Подгорное-1», «Қаражон», «Шұңқыркөл» және«Агрофирма ТНК» ЖШС-гі компаниялар тобы деген дәрежеге ие болды.

2002 ж. - мекеме «Жаңа Жол» және «Агрострой-1» мекемелері сатылып алынды.

2003 ж. – шаруашылықтың құрамына «Труд», «Урожай», «Ай-Бат»,  «Центр-Астық», «Спортивная школа имени Т.А. Уалиева» мекемелері кірді.

2004 ж.- шаруашылықтардың бірігуінің арқасында «Жаңа-Жол» егістік алқаптары игерілді.

2005 ж. - «Агрофирма ТНК» ЖШС-нің «Жұмысшыларының тәуелсіз кәсіподақ ұйымы» өз жұмысын бастады.

2007 ж. - ҚР СТ ISO 9001 стандарт талаптарына сай сапа менеджмент және стандарттау жүйесі енгізілді.

2008 ж. - «Прогресс-Жақсы» мекемесінің атауы «Нефтебаза» деп ауыстырылды. Мекемелер тобының барлық ішкі ұйымдары 1С жиынтық базасы құрылды және іске енгізілді.

2009 ж. – шаруашылықтың мекемелеріне Agro Complex Expert препараты қосылды. Автомобильдер мен көлік құралдарын GPRS арқылы қадағалау жүйесі қолданысқа берілді.

2011 ж. – «Жақсы» сауда маркасы тіркелді.

2013 ж. – Бизнес үрдістер оңтайландырылды.

2014 ж. — шаруашылық құрамына «Атбасар Агропродукт» және «Atbasar Technopark» мекемелері күрді

2015 ж. – «Ай-Бат» ет өңдеу зауыты ашылды.

2015 ж. – «Новокиенка» мекемесінде ірі қара малды союға арналған ет цехінің құрылысы бітті. «Жаңа-Жол» шаруашылығында 450 бас ІҚМ-ға арналған мал қорасының құрылысы аяқталды.

2019 ж. – 1 тәулікте 60 тонна жарма мен жарма өнімдерін өндіруге арналған зауыттың құрылысы аяқталып қолданысқа берілді.
1.2 Топырақ-климаттық жағдайы
Жақсы ауданы-Ақмола облысының солтүстік-батысындағы әкімшілік бөлініс. 1955 жылы Тың және тыңайған жерлерді игеруге байланысты құрылған, 1957 жылы әкімшілік шекара ретінде құрылған. Аудан орталығы-Жақсы ауылы. Жақсы ауданы дала белдеуінде орналасқан. Ауданның солтүстік жартысын абсолюттік биіктігі 300 — 400 м ұсақ шоқылы таулар мен Көкшетау жотасының оңтүстік — батыс бөлігі алып жатыр. Оңтүстік жағы-Атбасар жазығының батыс бөлігі, абсолюттік биіктігі 250-300 м.

Климаты континенттік, қысы суық, қар аз (20 см), ал жазы ыстық әрі құрғақ. Қаңтардың орташа температурасы-17-18°С, шілдеде-19-20°С.жауын-шашынның жылдық орташа мөлшері 300-350 мм. аудан аумағы бойынша Есіл, Терісаққан, Аққайрақты, Жаман Қайрақты, Құмай өзендері ағады. Ең үлкен көл-Алакөл. Солтүстігінде карбонатты-қара, оңтүстігінде-карбонатты-қызыл-қоңыр топырақ, өзен аңғарларында-шалғынды топырақ таралған. 1954-56 жылдары аудан жерінің көп бөлігі жыртылды. Егістік емес жерлерде жусанды-аралас дала өсімдіктері, бетегелі-сел дала өсімдіктері, Есіл алқабында бұталы аралас шалғындар өседі. Мұнда қасқыр, түлкі, қарсақ, қоян, суыр, қарабауыр, қарсақ, саршұнақ, елік, дала құстары (бозторғай, қаратамақ, т.б.) мекен етеді.

Шаруашылықтың топырақ жамылғысының басым бөлігі - қара топырақ және қызғылт қоңыр топырақ. Олардың ішінде шаймаланған черноземдердің қарашірігі 9%, қарашіріктің мөлшері 6-8%, ал оңтүстік қарашіріктің аз мөлшері бар черноземдердегі қарашірік мөлшері 4-6% құрайды.

Қызғылт-қоңыр топырақ аймақтарында қара-қызыл топырақ аймақтары (гумустың көлемі 3-4 %), ашық қызғылт-қоңыр топырақ (гумустың көлемі 2-3%) ерекшеленеді. Ақмола облысының топырақ құнарлылығын шектейтін факторлар ылғалдың болмауы және фосфордың аз қозғалатын түрі болып табылады. Егістік жерлерге қатысты барлық дерлік топырақ жел эрозиясына төзімді.

Табиғи жем-шөп алқаптарының едәуір көлемі сортаң топырақтарға тиесілі. Олардың құнарлылығын арттыру үшін мелиоративті өңдеудің арнайы әдістерін жүргізген жөн.

1.3 Шаруашылықтың 
өндірістік әрекеттерінің сипаттамасы

«Агрофирма ТНК» ЖШС-гі өсімдік шаруашылығымен, мал шаруашылығымен және ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірумен айналысады. Негізгі бағыты-егіншілік. Жер қоры 430 мың га. шаруашылық қызметтің қосалқы бағыттары: астықты сақтау, тұқым шаруашылығы, ұн өндірісі, жарма өндірісі, мал шаруашылығына арналған құрама жем өндірісі, сүт өндірісі, мал шаруашылығы, ет өңдеу, шығарылатын өнімнің экспорты.

Өсімдік шаруашылығы – «Агрофирма ТНК» ЖШС-нің ауыл шаруашылығының негізгі салаларының бірі болып табылады, мал шаруашылығы үшін азық-түлік өнімдері мен жабайы өсімдіктерді алу үшін және құрама жемге өңдеу үшін шикізат ретінде мәдени өсімдіктерді өсірумен айналысады.

 Кейінгі бес жылдың ішінде егін алқаптарының ауданының орта мәні 200 000 га құрады. Осы алқаптар бойынша өнімділіктің орташа мәні – 15.8 ц/га.

Машина-трактор паркі келесі әлемдік үздік ауыл шаруашылық техникасын шығаратын фирмалардың техникаларымен жабдықталған: John Deere, Claas, MacDon, Horsch және т.б.

Тұқым шаруашылығы – «Агрофирма ТНК» сорттық тұқымдардың тазалығын, биологиялық және өнімділік қасиеттерін сақтай отырып, оларды жаппай таратумен айналысады.

«Агрофирма ТНК» тобына кіретін «Урожай» және «Atbasar Grain» ұн тарту кәсіпорындарында астық ұнға өңделеді. Кәсіпорындар элеваторларға, диірмендерге және құрама жем зауытына иелік етеді. Элеваторларда сақталатын астық ТМ «Жақсы» ұнын шығара отырып, өңдеу үшін диірмендерге жіберіледі.

«Агрофирма ТНК» жарма өндірісінде пайдаланылатын барлық негізгі дақыл түрлері өсіріледі: арпа, бұршақ, жүгері, сұлы, тары, бидай. Компания жарма өндіру процестерін автоматтандыру үшін технологиялық жабдықты пайдалана отырып, жарма зауытын салды.

«Урожай» кәсіпорнында өнімділігі сағатына 10 тонна (тәулігіне 240 тонна) құрама жем зауыты жұмыс істейді. Кәсіпорындағы құрама жем тапсырыс берушінің жануарларына бейімделген жеке рецепт бойынша шығарылады.

«Агрофирма ТНК» компаниялар тобы қызметінің басым бағыттарының бірі мал шаруашылығы болып табылады. Бағыттар-ет пен сүт.

Мал шаруашылығын басқарудың тиімді жүйесі малды азықтандыру және күту әдістерін, ірі қара мал тұқымын дамытуды (Қара торғай, қазақ-ақбас, ангус, герефорд) қамтиды. Малдың генетикалық әлеуетін жақсарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Барлық ІҚМ басы (ақпараттық-талдау жүйесі) Республикалық мал шаруашылығы жүйелерінде АТЖ (мал шаруашылығының ақпараттық жүйесі) тіркелген.

Кәсіпорында алдын ала салқындату және етті терең қатыру камералары бар Jarvis америкалық фирмасының құралдарымен жабдықталған 3 сою пункті жұмыс істейді.

Ет өнімдерін өндіру цехы тәулігіне 1 мың кг-ға дейін ет өңдейді. Шикізат ретінде «Агрофирма ТНК» фермаларда өсірілген жануарлардың етін пайдаланады.

Өнім ассортиментіне: шұжық өнімдері, бұқтырылған консервіленген сиыр еті мен жылқы еті, консервіленген пасталар, тұшпара, котлеттер және басқа да жартылай фабрикаттар кіреді.

1.4 Егін шаруашылығы саласын талдау

«Агрофирма ТНК» ЖШС-нің жалпы жерлерінің ауданы 450 мың га-ды құрайды, соның ішінде 200 мың га егістік жерлер, 2000 га шабындық жерлер, 1500 га жайылымдық жер және 200 га көп жылдық шөптер.

1.1  кесте -  Ауыл шаруашылық жерлерінің құрылымы

	Көрсеткіштер
	Жылдар

	
	2021
	2022
	2023

	
	га
	%
	га
	%
	га
	%

	Барлық а/ш жер 
	200450
	100
	201600
	100
	203700
	100

	жыртынды
	197000
	98,28
	199340
	98,88
	200000
	98,1

	шабындықтар
	1900
	0,95
	1950
	0,97
	2000
	1

	жайылымдар
	1390
	0,69
	1430
	0,7
	1500
	0,7

	көп жылдық шөптер
	160
	0,8
	185
	0,55
	200
	0,2


1.1 кестеде «Агрофирма ТНК» ЖШС-нің жерлерінің жалпы ауданы мен оның құрамындағы жерлердің ауданы келтірілген. 1.2 кестеде жыртылған жерлердің құрылымы көрсетілген.  Жердің аудандарының көп бөлігі 98,1%, жыртынды жер болып келеді, одан кейін шабындық жерлер 1%, сосын жайылым жерлер 0,7%, соңында көп жылдық шөптердің ауданы 0,2%.  Жалпы жыртылған жер құрылымы келесідей: арпа 15% (30 000 га), бұршақ 10% (20 000 га), жүгері 5% (10 000 га), сұлы 5% (10 000 га), тары 5% (10 000 га) және бидай 60% (120 000 га). 

 «Агрофирма ТНК» ЖШС-нің шаруашылығының ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер құрылымын талдау жер көлемінің жыл сайынғы өсуін көрсетеді. Шаруашылық жер көлемін ұлғайтуға тырысады, сондықтан оған жақын жерлер кіреді.  Егістік жерлердің құрылымы 1.2 кестеде келтірілген. 1.2 кестеде «Агрофирма ТНК» ЖШС-нің ауыл шаруашылығы алқаптары алаңдарының құрылымы тұрақты екендігі көрсетілген. Ауыл шаруашылығы алқаптарының құрамында негізгі бөлігін егістік жерлер алып жатыр, бұл шаруашылықтың негізгі саласы егіншілік болып табылатындығын көрсетеді [1]. 
1.2 кесте -  Жыртынды жерлердің құрылымы

	Көрсеткіштер
	Жылдар

	
	2021
	2022
	2023

	
	га
	%
	га
	%
	га
	%

	Егістік ауданы, барлығы
	197000
	100
	199340
	100
	200000
	100

	Бидай
	120900
	61,4
	121090
	60,7
	120000
	60

	Сұлы
	9500
	4,8
	9700
	4,9
	10000
	5

	Арпа
	29000
	14,7
	29450
	14,8
	30000
	15

	Тары
	9200
	4,8
	9400
	4,7
	10000
	5

	Жүгері
	9300
	4,7
	9900
	5
	10000
	5

	Бұршақ 
	19100
	9,6
	19800
	9,9
	20000
	10


Жердің көп бөлігі бидайға арналғанын және пайыздық үлесі артып келе жатқанын көруге болады. Бұл ретте осы кезекте сүрленген жерлердің төмендеуі байқалады.

Ауыл шаруашылығы өнімі бірлігінің өзіндік құны екі факторға: шаруашылық шығындарына және жер алаңы бірлігінен жиналған өнім мөлшеріне байланысты болады.

1.7 кесте – Азықтық дақылдардың өзіндік құны, теңге/т

	Өнім түрі
	Жылдар 

	
	2021
	2022
	2023

	Бидай
	34246
	43762,4
	44189

	Сұлы
	1008,2
	1134
	1235

	Арпа
	4451
	5365
	5497

	Тары
	5108
	6030
	7121

	Бұршақ
	4870,2
	4410
	5010,8

	Жүгері
	5162
	5270
	5750


1.7 кестедегі мәліметтерге сүйенсек соңғы жылы дақылдардың өзіндік құны шамен 5,1 % өскен.
1.5 Мал шаруашылығы саласын талдау

«Агрофирма ТНК» ЖШС-де мал шаруашылығы, жоғарыда айтылғандай, егіншіліктен кейінгі қосымша сала болып табылады. Шаруашылық сүт және ет өндіруге маманданған.

Мал шаруашылығы кешені жақында пайда болды. Мал шаруашылығы кешенінде сүтті сиырларға арналған бір сарай, сондай-ақ ірі қара малға арналған екі үй-жай бар. Бұл мал қорымдары желдің қарама-қарсы бағытында тегіс жерде орналасқан. Көңді сақтау жел раушанына қатысты одан да алыс.

Кешенге 16 адамнан тұратын бригада қызмет көрсетеді, атап айтқанда: 4 сауыншы, перзентханада 2 қызметкер, 3 бұзау, 5 малшы, 2 механик, техник-ұрықтандырушы, меңгеруші.

Жануарларға қызмет көрсету күн тәртібі бойынша жүргізіледі. Ферма жұмысшылары екі ауысымда жұмыс істейді.

Көңді трактор Т-170 бульдозерімен алып тастайды, ол қыста қарды тазарту үшін де қолданылады. Жануарларды суаруға арналған су мал шаруашылығы кешенінің аумағында орналасқан су мұнарасынан алынады. Су көзі негізінен жер асты сулары болып табылады. Жылу, ыстық су көзі-СФОЦ электр калориферлік қондырғылары.

Шаруашылықтағы мал шаруашылығы салалары салыстырмалы түрде жақында құрылғанына байланысты, экономика әлі де мал шаруашылығы саласының өнімдерін арттыруға бағытталған тәжірибелер жүргізуде. Мал басын көбейту шаруашылық үшін басты басымдық болып табылады. Шаруашылықтағы мал басының динамикасы 1.8 кестеде келтірілген.

   1.8 кесте - Мал басының динамикасы, бас.

	Жануар түрі
	Жылдар 

	
	2021
	2022
	2023

	Ірі қара мал
	311
	415
	532

	сиырлар
	98
	121
	169


1.8 кестеден фермада жыл сайын мал саны артып келе жатқаны байқалады. Жыл сайын ірі қара мал басының жалпы саны кемінде 100 басқа артып келеді. Сондай-ақ, ірі қара малдың жалпы саны арасында сиыр санының өсуі байқалады. Мал басына, олардың үй-жайлармен қамтамасыз етілуіне тікелей байланысты жануарлардың өнімділігі 1.9-кестеде келтірілген.
1.9 кесте – Жануарлардың өнімділігі

	Көрсеткіштер 
	Жылдар 

	
	2021
	2022
	2023

	Жемдік сиырдың орташа жылдық сауымы, кг 
	2210
	2598
	2790


	100 сиырға бұзау алынды
	89
	88
	87

	ІҚМ орташа тәуліктік қосылған салмақ, г/бас
	385
	388
	390


1.9 кестеден орташа жылдық сүт шығымдылығы жоғары қарқынмен өсетіні байқалады. Бұл ең алдымен бейімделу кезеңіне байланысты, өйткені фермадағы мал шаруашылығы саласы салыстырмалы түрде жақында пайда болды. 100 сиырға шаққандағы бұзау саны ұқсас динамикаға ие.
Мал фермасын механикаландыру деңгейіне, жемшөп базасының жағдайына, сондай-ақ жануарлардың өнімділігіне байланысты 1ц өнімге еңбек шығындары қосылады. Өнім бірлігіне еңбек шығындары туралы деректер 1.10 кестеде келтіріледі.

1.10 кесте - Өнім бірлігіне арналған еңбек шығындары, адам.сағ/ц.

	Өнім түрі 
	Жылдар 

	
	2021
	2022
	2023

	ІҚМ еті
	68,7
	74,1
	74,9

	Сүт 
	7,3
	7,9
	6,8


1.10-кестеден фермадағы механикаландыру деңгейі төмен деңгейде екенін көруге болады. Мәселен, 2021 жылы ірі қара мал етін өндіру үшін еңбек бірлігіне жұмсалатын шығындар 74,9 адам-сағ./ц белгісіне жетті, бұл өз кезегінде шаруашылықтағы мал шаруашылығы саласын механикаландыру қажеттілігін растайды.

Еңбек шығындарына тікелей байланысты өнім бірлігінің өзіндік құны. Мал шаруашылығы өнімі бірлігінің өзіндік құнына пайдалану шығындары, атап айтқанда, қызмет көрсетуші персоналдың жалақысы, жанар-жағармай материалдарының құны, электр энергиясының құны, жабдықтың амортизациясы, сондай-ақ көлік қызметтері кіреді. Өнім бірлігінің өзіндік құны 1.11 кестеде келтірілген [2].

1.11 кесте - Мал шаруашылығы өнімінің өзіндік құны, тг/ц

	Көрсеткіштер
	Жылдар 

	
	2021
	2022
	2023

	ІҚМ еті
	142355
	148698
	151693

	Сүт 
	7365
	7788
	8504


1.11 кестеге сәйкес сүт пен ет құнының өсуі ең алдымен мал шаруашылығындағы тікелей шығындармен байланысты.
Бөлім бойынша қорытынды
«Агрофирма ТНК» ЖШС шаруашылық қызметін талдап, келесідей тұжырымдар жасалды: 

1. «Агрофирма ТНК» ЖШС-нің құрамын келесідей шаруашылықтар кіреді: «Agro Complex Expert», «Atbasar grain», «Atbasar Technopark», «Агрострой 1», «Ай-Бат», «Атбасар-Агропродукт», «Белағаш», «Жаксынская нефтебаза», «Жаңа Жол», «Қаражон», «Новокиенка», «Подгорное 1», «Спортивная школа имени Т.А. Уалиева», «Труд», «Урожай», «Центр-Астық», «Шұңқыркөл» және т.б.
2.  Жердің аудандарының көп бөлігі 98,1%, жыртынды жер болып келеді, одан кейін шабындық жерлер 1%, сосын жайылым жерлер 0,7%, соңында көп жылдық шөптердің ауданы 0,2%.  Жалпы жыртылған жер құрылымы келесідей: арпа 15% (30 000 га), бұршақ 10% (20 000 га), жүгері 5% (10 000 га), сұлы 5% (10 000 га), тары 5% (10 000 га) және бидай 60% (120 000 га). 

2 Технологиялық бөлім
2.1 Сиырларды ұстау әдісін негіздеу
Жануарларды ұстау әдістері, олардың өндірістік үрдісі технологиялық үрдістерді кешенді механикаландырумен тығыз байланысты. Жануарларды және құстарды ұстаудың технологиялық жүйесі технологиялық үрдістердің механикаландырылу дәрежесімен, кадрлардың біліктілігімен және бірқатар өзге факторлармен тығыз байланысты.

Ірі қара мал фермаларында жануарларды ұстаудың екі жүйесі қолданылады: тұрақты-жайылымды және жыл бойы тұрақты және жануарларды ұстаудың екі әдісі бар: байлаулы және байлаусыз.

Қорада сиырларды автоматты байлағыш қолданып, сауу залында сауып, байлап баққан кезде қорада 25...30 сиырдан тұратын арнайы секциялар жабдықталады және көлденең сиыр өткелдегі, сауу алаңшасында сауған кезде жануарлар ағынын басқару үшін есіктер жүйесі орнатылады. Сауудың осындай технологиясын азық тарату, сүт өңдеу, қи шығару және бұзауларды ұстау сияқты өзге технологиялық құралдармен айқастыра пайдалану бір өндірістік жұмысшыға түсетін жүктемені жалпы ферма бойынша 23-24 басқа дейін жеткізуге мүмкіндік береді, ал дәстүрлі байлау технологиясы бар үздік фермаларда бұл көрсеткіш 14-16 бас.

Бұл жобада 100 бас сауын сиырды байлап ұстау әдісі ұсынылады.

Қазіргі кезде осы әдіс ең көп тараған әдістерді бірі болып саналады. Шағын фермаларда жануарлар тұрақтарда байланып ұсталынады. Жануарларды тұрақтарда ұстау кезінде тұрақты, өзгермейтін жағдайлар жасалынады, бұл жағдайларға жануарлар үйреніп кетеді. Белгілі бір тұрақтың болуы, уақтылы азықтандыру, суару, жануарларды серундету, қорадағы шудың аз болуы, микроклиматтың тұрақты болуы жануарларда шартты рефлекстің қалыптасуына ықпал етеді. Нақты азықтандыру режиміне және ұстау жағдайына үйренген жануарларда динамикалық стереотип қалыптасады, бұл олардың өнімділігіне оң әсерін тигізеді. 

Ірі қара малды байлап баққан кезде оларды топтап азықтандырады. Ірі сабақты және нәрлі азықтар жануарларға өнімділігін ескере отырып массасы бойынша беріледі, концентрленген азықтарды тарату асқан мұқияттылықпен жүргізіледі. Бұл жағдайда азықтандырудың және жануарларды күтудің тәртібі бұзылмайды, себебі жануарлардың өнімділігі мен физиологиялық жағдайына байланысты нормаланатын азық мөлшері дәлірек болады; олардың денсаулығын қадағалау жеңіл болады. 

Сиырларды байлаусыз ұстау механикаландырудың сенімді құралдарымен жабдықталған арнайы құрылыстарды, фермадағы азық көлемінің көп мөлшерін және жеткілікті мөлшердегі төсеніш материалдарын қажет етеді. Әдебиет көздерінен жануарларды байлаусыз баққан кезде азықтандыру мөлшері жалпы нормадан 8-10 % артық қажет болатындығы белгілі.

Жануарларды байлаусыз баққан кезде жануарларға қызмет көрсететін ветеринарлық зоотехникалық персоналдың қажеттігі арта түседі. Сонымен қатар, байлаусыз бағу кезінде жануарлардың дұрыс және негізделген шамада топтарға бөлінгені жөн.

Осы шарттар сақталмаған жағдайда байлаусыз бағу әдісі қажетті эффектіні бермейді. Осыны екере отырып фермадағы 100 бас сауын сиырына байланып бағылатын әдіспен жоспарланған сиыр қорасын таңдаған тиімдірек болады. 

Қорытындылай келегенде байлаулы бағу кезінде жануарлар бір бірімен қатынасқа түсе алмайды, сондықтан жануарлардың зақымдануы болмайды, ал оларды күту жұмыстарын ұйымдастыру байлаусыз әдіспен салыстырғанда әлдеқайда жеңіл, әрі қарапайым болып келеді.
2.2 Сиыр қорасындағы еңбекті ұйымдастыру және күн тәртібі 

Мал шаруашылық объектісінде еңбекті ұйымдастыру формасы ұжымдық және жеке болып бөлінеді. Егер өндірістік тапсырмаларды жеке орындаушылар арасында бөліп беру тиімсіз болса, жұмыс үрдістері өзара байланысқан болса, еңбектің өнімділігі орындаушылардың қабілетіне тәуелді болса еңбекті ұйымдастырудың ұжымдық формасын таңдайды, бұл жағдайда терең мамандандырылған өндірістік бригадалар мен топтар құрылады және жұмыс ұжымның белгілі элементтерінің арасында бөлініп беріледі. Шағын фермаларда жануарлар тұрақтарда байланып ұсталынады. Жануарларды тұрақтарда ұстау кезінде тұрақты, өзгермейтін жағдайлар жасалынады, бұл жағдайларға жануарлар үйреніп кетеді.

Еңбекті ұйымдастырудың жеке формасын жұмысшылар өздерінің жеке қабілеттерін және тәжірибесін, жабдықтарды және жұмыс уақытын пайдалана алатындай жеке аяқталған, шартты түрде байланысты үрдістерге өндірістік үрдіс бөлінген жағдайда қолдануға болады.

Күн тәртібі еңбекті рационалды ұйымдастырудағы, оның өнімділігін арттыруда үлкен рөл ойнайды. Тәулік ішіндегі еңбек және демалыс режимі келесідей талаптарға сай болуы тиіс:

-мал шаруашылық объектісінің жұмысын жұмыс ауысымынан 8 сағаттан аспайтындай етіп ұйымдастырған жөн;

 - ауысымдар арасындағы демалыс механизм ретінде алдындағы жұмыс күнінің екі еселенген ұзақтығына тең болуы тиіс (міндетті үзілістерді есере отырып).

- жұмыс күні сағат 6-дан ерте басталмауы тиіс және 21 сағаттан кеш аяқталмауы тиіс.

Ірі қара мал фермаларында сиырларды азықтандыру және сауу екі немесе үш рет жүргізілуі тиіс.

Азықтандырудың уақыты және еселігі күн тәртібіндегі өзге де операцияларды жоспарлау кезіндегі қажетті негізгі көрсеткіштер болып табылады. Фермадағы күн тәртібін ұйымдастыру үргісі 2.1-кестеде көрсетілген.

2.1– кесте. Фермадағы күн тәртібі

	№
	Операциялардың атаулары
	Операцияларды орындау уақыты, сағ.- мин.

	
	
	Басы
	Соңы
	Ұзақтығы

	1
	Жануарларды қарау
	6.00
	6.30
	0.30


	2
	Оттықтарды тазалау және азық тарату 
	6.30
	7.30
	1.00

	3
	Тұрақтарды тазалау және қи шығару 
	7.30
	8.30
	1.00

	4
	Сауу 
	8.30
	9.30
	1.00

	5
	Үзіліс
	9.30
	11.30
	2.00

	6
	Оттықтарды тазалау және азық тарату 
	11.30
	12.30
	1.00

	7
	Тұрақтарды тазалау және қи шығару 
	12.30
	13.30
	1.00

	8
	Үзіліс 
	13.30
	15.00
	1.30

	9
	Жануарларды босату
	15.00
	15.30
	0.30

	10
	Серуен
	15.30
	17.30
	2.00

	11
	Жагуарларды байлау
	17.30
	18.00
	0.30

	12
	Оттықтарды тазалау және азық тарату 
	15.30
	16.30
	1.00

	13
	Тұрақтарды тазалау және қи шығару 
	16.30
	17.30
	1.00

	14
	Сауу 
	18.00
	19.00
	1.00

	15
	Жануарларды қарау
	19.00
	19.30
	0.30

	16
	Үзіліс 
	19.30
	6.00
	10.30


2.1-кестеде үш реттік азықтандыру және үш реттік тұрақтарды тазарту таңдалғаны көрініп тұр. Сонымен қатар 2 сағат жануарлардың серуендеп жүруі қарастырылған. Фермадағы жұмыстардан бос кезде ірі сабақты және шырынды азықтарды алып келуді ұйымдастырған жөн. Жазғы мерзімде күн тәртібі өзгеруі мүмкін, себебі жануарларлы 10 сағатқа дейін жайылымға жіберуге болады.  

2.3 Сиыр қорасының өлшемдерін анықтау
2.3.1 Сиыр қорасының көлденең қимасын жоспарлау 
[image: image516.wmf]Жоғарыда келтірілген материалды ескере отырып 100 бас ірі қара малды байлап ұстау үшін қораның енін 12000 мм-ге тең деп қабылдаймыз. 

Технологиялық жобалаудың нормаларын пайдалана отырып, сиыр қорасының технологиялық элементтерінің өлшемдері таңдалады: оттықтың, тұрақ ұзындығының, қи каналының енін, көлбеу азықтық өткелектердің, көлбеу қи өткелі және эвакуациялық жолдардың ені таңдалады және технологиялық элементтердің өлшемдері биіктігі және ұзындығы бойынша жазып алынады.

Технологиялық нормаларға сәйкес ұсынылған қора өлшемдері: қызмет көрсету жолының ені - 1730 мм; азық тарату жолының ені – 2500 мм; тұрақтың ұзындығы – 1700 мм; қи каналының ені – 320 мм;  автосуарғыштың орнатылу биіктігі 500 мм; қатар аралықтарын бөлгіштің биіктігі 1000 мм; су және су құбырның орнатылу биіктігі 1500 мм (2.1 – сурет); 
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2.1 сурет – Сиыр қорасының енін анықтау

Қораның енін келесі формуламен анықтаймыз:

[image: image3.png]2Egyxt+ 2B+ 2E; + 2E  + Ejpx + 6




 мм                                                        (2.1)

мұнда,[image: image5.png]


 – қызмет көрсету жолының ені, мм;

 [image: image7.png]Eirx



 – азық тарату жолының ені, мм;

 [image: image9.png]


   – тұрақтың ені, мм;

[image: image11.png]


 – қи каналының ені, мм;

[image: image13.png]E...



 – азық таратқыш столының ені, мм;

[image: image15.png]


 – қабырғаның қалыңдығы, мм

[image: image17.png]%1730 + 2+ 750 + 21700 + 2 =320 + 2500 + 500 = 12000



мм

Қорадағы қатар санын анықтаймыз:

[image: image19.png]e
Ce ErxmtEaretErtExg+1/2E, v



,қатар                                                                      (2.2)

[image: image21.png]Ce il l 2
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 қатар

Қораға төрт қатарлы әдіспен сиырларды орнатамыз.

2.4.2 Қораның ұзындығын жоспарлау 

Жоғарыда келтірілген материалды ескере отырып 100 бас ірі қара малды байлап ұстау үшін қораның ұзындығын жоспарлаймыз. 

Технологиялық жобалаудың нормаларын пайдалана отырып, сиыр қорасының технологиялық элементтерінің өлшемдері таңдалады: оттықтың, тұрақ ұзындығының, қи каналының енін, көлбеу азықтық өткелектердің, көлбеу қи өткелі және эвакуациялық жолдардың ені таңдалады және технологиялық элементтердің өлшемдері биіктігі және ұзындығы бойынша жазып алынады.

Қорадағы қатарлар саны анықталды, сондықтан бір қатардағы сиырлар санын анықтаймыз. Мал бас саны 100 болғандықтан бір қатарға 50 сиырдан орнатылады, демек қорадағы тұрақтар саны да 50-ке тең. Нормаға сәйкес сиырларды байлап ұстаған кездегі тұрақтың ені 900 мм-ден 1100 мм аралығында, 1000 мм деп қабылдаймыз (2.2 – сурет).
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2.2 сурет – Сиыр қорасының ұзындығын анықтау

Қораның шеттеріндегі ұзындығы 1500 мм болатын екі қызметтік жолды, бұрғыш құрылғыларға дейінгі 1000 мм қашықтықты, сонымен қатар тамбурдың ұзындығын 6000 мм болатын ескере отырып жобаланатын қораның ұзындығын келесі формуламен анықтаймыз:

[image: image24.png]Lyopa = 2Lygx + Lyg + Ly + 75 - Ep + 2Lgye + Six + O



мм                                                   (2.3)

мұнда,[image: image26.png]


қораның шеттеріндегі қызметтік жолдың ұзындығы

[image: image28.png]


=1500 мм;
[image: image30.png]


тамбурдың ұзындығы, мм; [image: image32.png]


 мм;

[image: image34.png]


тұрақтың ені, мм;

[image: image36.png]


Тұрақтан бұрғыш құрылғыға дейінгі қашықтық, мм; [image: image38.png]


 мм;

[image: image40.png]


- Ішкі қабырғаның қалыңдығы, мм; [image: image42.png]


 мм;

[image: image44.png]


- қосалқы бөлме ұзындығы, мм; [image: image46.png]


 мм;

[image: image48.png]


сыртқы қабырғаның қалыңдығы, мм; [image: image50.png]


мм.

[image: image52.png]Lyopa = 2 * 1500 + 3000 + 6000 + 75 = 1000 + 2 = 1000 + 2 = 250 + 500 = 90000



мм

Өндірістік ауданның толу коэффициентін анықтаймыз:
[image: image54.png]


                                                                                                         (2.4)

мұнда,[image: image56.png]


 – қораның ұзындығы, мм;

[image: image57.png]



Қораның есіктерінің енін 3000 мм деп қабылдаймыз, қораның ені 12000 мм, ал ұзындығы 90000 мм, осы өлшемдерді ескере отырып қораның жобасын толып сызып шығамыз.
2.4 Технологиялық үрдістерді механикаландыруға арналған машиналар және жабдықтар кешенін негіздеу. Технологиялық тізбектерді есептеу және жабдықтарды таңдау 
2.4.1 Сумен қамту және суару

Сумен қамтуды ұйымдастыру ферма жұмысының тиімділігіне ерекше әсер етеді, себебі өндірістік зоотехникалық үрдістердің және өрт қауіпсіздігін ұйымдастырудың қалыпты орындалуын қамтамасыз етеді, күту жағдайын жақсартады, қызмет көрсететін персоналдың өнімділігін және еңбек мәдениетін, жануарлардың өнімділігін және өнімнің сапасын арттырады, қауіп-қатерлерді төмендетеді.

Мал шаруашылық фермаларында су шаруашылық қажеттерге, шаруашылық-ауыз су қажеттіліктеріне және өртке қарсы шараларға жұмсалады.

Судың сапасы  қойылған нақты талаптарға сай болуы керек. 

Суға қажеттілікті анықтау кезінде барлық пайдаланушыларға кеткен орташа тәуліктік су шығынын (м ³) білу қажет. 

Судың орташа тәуліктік шығыны:[5];

[image: image59.png]


м ³                                                                                   (2.5)

мұнда,[image: image61.png]


 –бір тұтынушыға кеткен орташа тәуліктік су шығынының      нормасы, л/тш.

[image: image63.png]


 =100 л/тш,ересек сиырларға кеткен су шығыны [3];

[image: image65.png]


– шығын нормасы бірдей тұтынушылар саны;[image: image67.png]


=100.
[image: image69.png],001 =100 = 60 = 15




м ³.

Жазда және қыста тәулік бойындағы су шығыны білкелкі емес – күндіз және жазда көп, қыста және түнде аз.

Су жабдықтарын және құрылыстарын есептеу үшін максималды тәуліктік, максималды сағаттық және максималды секундтық су шығынын білу қажет.

Максималды тәуліктік су шығыны келесі формуламен есептеледі:

[image: image71.png]Qromax

Qrmop X Grays



м3                                                                                   (2.6)

мұнда,[image: image73.png]Qg



.- су тұтынудың тәуліктік біркелкі еместігі (1,4қабылдаймыз).

[image: image75.png]Qraymax = 15 X 1.4



м3

Су шығынының сағаттық өзгерісі сағаттық біркелкі еместік коэффициентін ескереді  αсағ=2,5. Максималды сағаттық шығын:

[image: image77.png]ZearX ¥y max
Qearmas = ——y




м3                                                                                    (2.7)

[image: image79.png]


 м3

Максималды секундтық су шығыны:

[image: image81.png]Qemax = oz
s



,м3                                                                                                     (2.8)

[image: image83.png]Qemax = 255y = 0,000607



 м3
Су көтергіш мұнараның биіктігін ең алыс нүктедегі су тегеурінінің қамтамасыз етілу шартымен анықтайды:

[image: image85.png]H,=H,+H,+Xn



,м                                                                                      (2.9)

мұнда,[image: image87.png]


– ең алыс тұтынушының еркін тегеуріні, м (Автосуарғыштарды пайдаланған кезде [image: image89.png]


=4…5 м); 

[image: image91.png]


=5м қабылдаймыз.

[image: image93.png]


– бекітілген нүктедегі және су көтергіш мұнараның орнындағы нивелирлік белгілердің геометриялық айырмасы, м (егер жер тегіс болса, онда[image: image95.png]


);

[image: image97.png]nn



– ең алыс тұтынушының тегеурінінің жоғалу қосындысы, м.

Егер фермада тұрғын үйлер болған жағдайда бір қабатты үйлердің еркін тегеуріні 10 м болып алынады, мал шаруашылық құрылыстарына - 4…5 м. Ағындық және топтық суарғыштардың еркін су тегеуріні 2 м кем емес болып алынады.

[image: image99.png]H,=5+10+4+2=21



 м

Су көтергіш мұнараның багының көлемін өрт сөндірген кезде суды бактан алынатындай шартпен анықтаймыз:

[image: image101.png]Ws = Woer + 3,6TQqp,.



м3                                                                                  (2.10)

мұнда,[image: image103.png]


– су тұтынудың реттегіш көлемі, м³;

[image: image105.png]


 – өрт сөндірудің есептік уақыты, сағ ([image: image107.png]


=3 сағ);

[image: image109.png]


– өрт сөндіруге кететін су шығыны, дм³/с ([image: image111.png]


=10дм³/с).

[image: image113.png]005 +36x3x

10,85 &~ 11



 м3
Егер жүйедегі максималды шығын Qmax сорғының берілісінен Qс кем болса реттегіш көлемнің мөлшеріне сорғыны іске қосу саны әсер етеді (бір сағаттың ішіндегі). Бұл жағдайда:

[image: image115.png]LS




                                                                                                 (2.11)

мұнда,[image: image117.png]


 – бір сорғының номиналды берілісі, м³/сағ;

[image: image119.png]


–сорғыны іске қосу саны; іске қосу саны артқан сайын [image: image121.png]


реттегіш көлем төмендейді. 250<[image: image123.png]


<500 болғанда сорғының жұмыс режимі ең тиімді, 300 тең деп қабылдаймыз.

[image: image125.png]


м3
Өрт резервуарлары 3 сағаттық өртке арналған су қорын сақтайды. Суды авто сорғылармен және мотопомпалармен алған кезде өрт резервуарының көлемі:

[image: image127.png]Wpesx = k(54 + 0.53Qzymz).




м3                                                                          (2.12)

мұнда,[image: image129.png]


 – резервуардың конструкциясын сипаттайтын коэффициент, 
 ( жабық резервуарлар үшін [image: image131.png]


=1).

[image: image133.png]Woeze = 1(54 + 0,53 x 21) = 65,13



 м3
Сорғы станциясының бірқалыпты берілісі кезінде шығынды келесі формуламен анықтайды:

[image: image135.png]


дм3/с                                                                                        (2.14)

мұнда[image: image137.png]


 – сүзгілерді жууға кететін шығынды ескеретін коэффициент, 

([image: image139.png]


=1,08…1,1), [image: image141.png]


=1,1 қабылдаймыз;

Т – тәуліктегі сорғы станциясының жұмыс жасау ұзақтығы, сағ.

[image: image143.png]i
Qe =Gom =




 м3

Сорғының толық тегеурінін шамамен келесі формуламен анықтаймыз:

[image: image145.png]Hy,+H., + 2 h, + Zh,,



м                                                                             (2.15)

мұнда,[image: image147.png]


– сорудың геодезиялық биіктігі, м;

[image: image149.png]


– құйындатудың геодезиялық биіктігі, м;

[image: image151.png]


– сорғыш және тегеуріндік құбырлар шығын қосындысы,м


[image: image152.emf] м

Толық есептік тегеурін мен беріліс бойынша сорғының типін және маркасын таңдайды. Сорғының жетегіне қажетті электр қозғалтқышының қуаты анықталады:


[image: image153.emf],кВт
                                                                  (2.16)

мұнда,[image: image155.png]


 – секундтық су шығыны, м ³/с;
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 – мүмкін болатын жүктемені есептейтінкоэффициент, 

(қозғалтқыштың қуаты 50 [image: image159.png]


 дейін болса[image: image161.png]


=1,2);
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 – судың тығыздығы, кг/ м ³;
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 – сорғының п.ә.к. ([image: image167.png]


=0,25…0,5), [image: image169.png]


=0,5 қабылдаймыз;
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– берілістің п.ә.к. ([image: image173.png]


=0,95…0,97), [image: image175.png]


=0,95қабылдаймыз;


[image: image176.emf]– еркін құлау үдеуі, 
[image: image177.emf]=9,81;


[image: image178.emf] кВт

3,35 кВт тең қозғалтқыштың қуатынан 4A100L4V3 маркалы қозғалтқышты таңдаймыз, қуаты 4,0 кВт, 1500 айн/мин.

Қозғалтқыштың таңдалға қуаты бойынша сорғының типін таңдаймыз.

ЭЦВ 6-6,5-105 типті сорғы,өнімділігі - 6 м ³/сағ, толық тегеуріні - 105 м, сорғының п.ә.к. – 0,46.

Фермаға су жеткізу құбырының диаметрі келесі формуламен анықталады:
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мұнда,[image: image182.png]


 – құбырдағы судың қозғалыс жылдамдығы, [image: image184.png]


=1,0 м/с;

[image: image186.png]


-  секундтық су шығыны, м ³/с;
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Фермаларда АП-1, ПСС-1, ПБС-1А, П-4, АП-2 типті автосуарғыштар кең қолданылады. Нақты осы фермада АП-1А автосуарғышын пайдалану ұсынылады. 
АП-1А автосуарғышы ірі қара малды байлап баққан кезде пайдаланылады. 

Ол су құбырына жалғанады немесе су таратқыш машинаға жалғанады. Екі сиырға бір автосуарғыш қолданылады. Осы жобада 76 дана АП-1А автосуарғышы қолданылады. 

2.4.2 Азық тарату

Азықты тарату желісін есептеу жануарлар тобына азық таратудың бір циклын анықтаудан және азық таратқыш құрылғының өнімділігін анықтаудан тұрады.

Азықты тарату желісін есептеуге кіріспес бұрын жануарларды тәулігіне азықтандыру рационын жалпыға ортақ зоотехникалық нормаға сай анықтау қажет. Жануарларға рационды жасау кезінде сиырлардың тірі массасы 400…450 килограмм, жылдық сауылатын сүт жоспар бойынша 3000 кг екенін ескеру қажет. Осыған байланысты азықтандырудың тәуліктік рационының келесі нұсқасы 2.2-кестедегідей ұсынылуда:
Кесте 2.2– Жануарларды азықтандырудың тәуліктік рационы 
	№
	Рационның құрамы
	Бір жануарға тәулігіне қажет, кг.

	1
	Концентрленген азықтар
	2,7

	2
	Пішен
	10,0

	3
	Сүрлем
	20,0

	4
	Барлығы
	32,7


Жазғы мерзімде жануарларды азықтандыру рационына жақсы жайылымдарды және көп жылдық және бір жылдық шөптердің жаңа шабылған жасыл массасын пайдаланып жасыл азықтарды қосқан жөн. 
Жануарларды тәулігіне 3 рет азықтандырамыз деп аламыз.
Жануарлар тобын бір рет азықтандыруға қажет азық массасын анықтаймыз:
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мұнда,[image: image191.png]


– жануарлардың бір тобына берілетін азық массасы, кг;
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 – тәулігіне азықтандыру еселігі, рет;
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мұнда,[image: image197.png]q1.G2.93



 – бір сиырға сәйкесінше концентрленген азықтардың, пішеннің, сүрлемнің тәуліктік рационы, кг;

[image: image199.png]


 – топтағы жануарлар саны, бас;

[image: image201.png]Grayzon = 2.7 X 60 + 10 x 60 + 20 x 60 = 1962
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(2.13) формулаға сәйкес бір азықтандыруға керекті азық массасын анықтаймыз:
[image: image202.png]
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Азық таратудың бір циклының уақытын есептеу үшін азық таратқыштың жылдамдығын техникалық сипаттамалары бойынша қабылдаймыз.

Азық таратудың бір циклының уақыты:
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мұнда[image: image206.png]


– азықтандыру фронтының ұзындығы, м; [image: image208.png]


=75 м (бір тұрақтың ені 1 м);
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 – азық таратқыштың жылдамдығы, м/с; [image: image212.png]


=0,44 м/с.
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Азық таратқыштың өнімділігі келесі формуламен анықталады:
[image: image215.png]
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Ферманың өлшемдеріне және ондағы жануарлар санына байланысты әр-түрлі азық дайындайтын агрегаттар пайдаланылады. Азықты тарату үшін жылжымалы азық таратқыштар қолданылады. Олар ИРТ-165, РММ-5, КТУ-10, КУТ-3,0А, ЗСК-10, РС-5А, ИСРК-12 «Хозяин».

Зоотехникалық талаптармен конструктивті шартталған азық тарату жабдықтары азық таратудың біркелкілігін және дәлдігін, азықты мөлшерлеудің жеке жануарға немесе жануарлар табына біркелкі болуын қамтамасыз етуі тиіс; азықтың ластануын, оның фракциялар бойынша бөлінуін болдырмауы; жануарлардың жарақаттану мүмкіндіктерін болдырмауы тиіс. Бір сиырға берілетін азық нормасынан ауытқуы ± 15% маңында, азықтың қайтып келетін жоғалтулары ± 1% аспауы; қайтып келмейтін жоғалтулар болмауы тиіс.

Азық таратқыштарға қойылатын зоотехникалық талаптарды ескере отырып, сонымен қатар есептеуден алған өнімділікті ескере отырып ұсынылған фермада азықты қоймадан немесе азық цехынан қораға дейін тасымалдау үшін КТУ-10 азық таратқышы ұсынылады. Бұл тіркемелі типті азық таратқыш араластырғыш, азықты жүріс бағыты бойынша оң жаққа және сол жаққа азықты таратуға және тасымалдауға арналған. Азық таратқыш ұсақталған азық массасын таратуға арналған: жүгері, дәнді дақылдарды, пеішенді, сүрлемді, тамыр-түйнектілерді және т.б. Жетекті трактордың ҚАБ алады. МТЗ-80 тракторымен агрегатталады, бункердің сыйымдылығы 10 м3. Жұмыс жылдамдығы 2 км/сағ артық емес.

Пішен мен сүрлемді арту МТЗ-80 тракторына асылып агрегатталған рамадан тұратын ПСС-5,5 артқышы арқылы жүзеге асырылады.

Ірі қара малдан сүт өндіруге арналған барлық азықтар пішен қоймаларынан және азық қоймаларынан әкелінеді.
2.4.3 Сиырларды сауу тізбегінің технологиялық есебі 

Ұсынылып отырған жоба бойынша бір сиырдан алынатын жылдық сүт мөлшері 3000 кг. Үйірдегі сиырлардың бас саны және оларды орналастыру әдісі АДМ-8 сауын қондырғысын қолдануға мүмкіндік береді. [5].

Бір оператор қызмет көрсетітн сауын аппараттарының саны келесі формуламен анықтаймыз [6]:
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дана                                                                                          (2.22)

мұнда,tм–машинамен сауу уақыты, мин (tм =4…5 мин);

Σtn–дайындау операцияларына кеткен уақыт жиынтығы, мин (1 минуттан артық емес).
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Сауу тұрақта тасымалдағыш ешектерге жүзеге асырылады. Машинамен сауу операторының өнімділігі келесі өрнекпен анықталады [6]:
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мұнда, tp–қолмен жасалатын операцияларға жұмсалатын уақыт, мин, tр–ны 2    минутқа тең деп қабылдаймыз [6].

[image: image223.emf]сиыр/сағ

Фермадағы мал бас санына қызмет көрсететін операторлар саны анықталады [6]:
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мұнда, Ng  - сауын сиыр саны, Ng = 60 бас.;
Та–зоотехникалық талаптар бойынша үйірдегі мал бас санын саууға қажетті рұқсат етілген уақыт, сағ (тұрақта сауу кезінде 1,0–2,4 сағат арасында рұқсат етіледі, 2 сағатқа тең деп аламыз)
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Сүт партиясын өңдеу ұзақтығы 1,5...2,0 сағаттан аспауы тиіс, егер де сүтті сауу мен алғашқы өңдеу орталықтандырылған сауу-сүт блогында жүзеге асыррылатын жағдайларда зоотехникалық талаптарға сәйкес сүтті өңдеу ұзақтығы 3,5 сағатқа дейін созылуға рұқсат етіледі. 

Жабдықтарды таңдау бойынша есептер үйірдің лактациялану кезеңінің ең өнімді айында жүргізіледі, себебі қалған айларда сүт көлемі аз болғандықтан, сол кездерде өндірістік тізбектің кепілді қуатына ие болу үшін есептеулер лактациялану кезеңінде жүргізіледі, яғни:

[image: image229.png]Q
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мұнда, Qc–максималды тәуліктік сүт мөлшері, кг;

α–сүттің сауылу біркелкі еместік коэффициенті (2–2,5 шамасында), 2 деп қабылдаймыз;

Мг–бір сиырдан алынатын орташа жылдық сүт мөлшері, кг; 

m–фермадағы сиыр саны, m = 150 бас.
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Тәулігіне екі рет сауын жүргіген кезде таңертең тәуліктік сүт мөлшерінің 60% сауылады. Тәуліктік сүт мөлшері біркелкі сауылмайды, оны келесі коэффициентпен сипаттауға болады β = 0,3..0,6.

Сүтті жинаудың және тазалаудың ағындық тізбегінің өнімділігі келесі өрнекпен анықталады [6]:
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мұнда, Т –сүтті өңдеу ұзақтығы, 1,5 сағатқа тең.
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Жоғарыда келтірілген есептер бойынша сүтті сақтауға қажетті ыдыстың көлемі максималды тәуліктік сүт мөлшерінен 2465 кг артық немесе оның көлеміне тең болуы тиіс,осының негізінде сүтті жинауға арналған          РПО-1,6 резервуары таңдалды, оны толтыру үрдісі алғашқы өңдеуден кейін, марля арқылы жүзеге асырылады.

Сүтті өңдеу шаруашылықтың сүт бөлімінде жүзеге асырылатын болады, сүтті тасымалдауға ГАЗ-52-01 автомобилінің негізіндегі АЦПТ-1,7А автоцистернасы пайдаланылады. 

2.4.4 Қи шығару желісін есептеу

Қидың тәуліктік көлемі келесі формуламен анықталады [6]:
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мұнда, т – қорадағы ІҚМ бас саны, т =60 бас;

  g – бір бас сиырдан шығатын тәуліктік қи нормасы g=50 кг/тәу, серуен кезіндегі жоғалтуларды есептегенде 10%, 45 кг/тәу.
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Күту әдісіне (біздің жағдайда байлаулы) және зоотехникалық талаптарға байланысты тәулік ішінде қорадан қи шығару еселігі анықталады және бір рет шығарғанда алынатын қи массасы келесі формуламен анықталады[6]:
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мұнда, К – тәулігіне қи шығару еселігі, К=3.
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Қорада орнатылған транспортерлар санын ескере отырып бір транспортер шығаратын қи массасы анықталады [6]:
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мұнда, п –транспортерлар саны, п = 2дана.
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Транспортердің өнімділігі келесі формуламен анықталады[6]:
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мұнда,[image: image251.png]


 - транспортердің бір циклының жұмыс уатықыты, [image: image253.png]


 = 0,14сағ.
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ТСН-3.0Б қи шығарғыш транспортері қиды көлбеу транспортерға бағыттайды, ол өз кезегінде қиды 2ПТС-4 типті тракторлық тіркемеге артады. Одан ары қарай қи МТЗ-80 тракторының көмегімен тасымалданады.
2.5 Азықтандыру орнын жарықтандыру

Азықтандыру орнының  өндірістік және қосымша орындарының микроклиматын сақтап тұрудың маңызды факторының бірі – жарықтандыру. Ол ірі қара мал фермасының жобалануының технологиялық нормаларына(НТП-СХ-1-72) сай келуі керек. 

Азықтандыру орнын жарықтандыру барысында келесідей негізгі талаптар қаралады:

1. Малды ұстауға арналған орындарда максималды түрде табиғи жарық қолданылуы тиіс.

2. Жарық малдарға арналған қораның типіне сай келуі керек.

3. Жұмыс орнының жарығы бір тегіс тік көлеңкесіз болуы керек. 

4. Жарық объектілерді оңай және тез ажыраутға ыңғайды және еңбектің көру жағдайына, гигиеналық нормаларға сай болуы тиіс. 

5. Жарық көзі жұмысшының көзжанарын алмауы қажет. 

6. Жарық көзі ажырату объектісінде кедергілер келтірмеуі керек. 

7. Жұмыс орнының жарықтану деңгейі уақыт кеңістігінде өзгермеуі қажет. 

Жарықтандыру есебі келесідей ретпен жүргізіледі: 

а) жаңа бөлмелерді жобалағанда терезелердің өлшемдері мен олардың саны анықталады;

б) Электр шамдарының типі мен саны аныталады;

в) Азықтандыру орнына шамдарды орналастыру мәселесі қаралады. 

2.5.1 Табиғи жарықты есептеу

Жобаланып жатқан азықтандыру орнының табиғи жарықтандыру көзі ретінде терезе арқылы жарықтандыру, яғни бүйір жағынан жарық түсетіндей етіп орналастыру ұсынылады.  Жобаланған ғимаратты табиғи жарықтандыру тек малдарды ұстау орындарында ғана қарастырылады, қалған орындарда жасанды жарық қолданылады. 

Табиғи жарықтандыру табиғи жарық коэфициентімен ретеліп отырады. Бүйір терезелері арқылы түсетін табиғи жарықтың есебі терезеден ең алшақ орналасқан нүкте деңгейімен есептеледі, яғни табиғи жарық коэфициентінің минималды мәні  [image: image257.png]


 анықталады.
Есеп жарық саңылауларының ауданын анықтауға сай келеді.  

Жарық саңылауларының соммалық ауданы [image: image259.png]


 сәйкесінше бүйір саңылаулары үшін [image: image261.png]


 келесі формула арқылы анықталады[13]:  


[image: image262.emf]                                                                                                          (2.31)

мұнда, [image: image264.png]


 – еден ауданы,   [image: image266.png]


,    ғимарат жоспарына сай    [image: image268.png]


= 1080[image: image270.png]


, 

(бағуға арналған ғимараттың өтуге арналған жері көлденең орналасқан);

[image: image272.png]


– табиғи жарықтың минималды көлемі , [image: image274.png]


=0,5 (18 кесте) [11];

[image: image276.png]


 –терезенің жарықтық сипаттамасы, [image: image278.png]


= 8,0 (20 кесте) [13];

[image: image280.png]


 –  терезелердің ластануы мен көрші ғимараттардың көлеңкесі арқылы        қараңғылануын есепке алатын коэфициент, К=1,0 (22 кесте) [13];

[image: image282.png]


–  ластануды қоса алғандағы терезе саңылаулары арқылы өтететін жарықтың өтуінің жалпы коэфициенті, τ=0,25 (19 кесте) [13];

[image: image284.png]


 –  қабырғалар мен бөлме төбесінен шағылысу арқылы жоғарылайтын жарықты есепке алатын коэфициент, [image: image286.png]


=2,2 (21 кесте) [13].

[image: image287.png]31
=785

IFo = 10002522




Ғимараттағы терезелер саны келесі формула арқылы анықталады[13]:

[image: image289.png]


                                                                                                (2.32)

мұнда, [image: image291.png]


 – бір терезенің ауданы, [image: image293.png]


.
Жобаланатын ғимараттар биіктігі 1,445 м және ені 2,355 м, сәйкесінше бір терезенің ауданы [image: image295.png]34m°



-ге тең болатындай терезелерді қолдануды ұсынады. 
[image: image296.png]



Уақыт өте келе терезелер бөлінген бу, шаң және т.б. заттармен ішкі және сыртқы жағынан ластануы мүмкін, және сәйкесінше терезелер осы кезде жарықты аз өткізе бастайды. Сол себептен, табиғи жарықтандыру нормаларына сәйкес ғимарат терезелерін жылына екі реттен жиі емес тазартып тұру қажет.

2.5.2 Жасанды жарықты есептеу

Жасанды жарықты есептеу барысында жарық ағыны әдісін қолданады: [13]

[image: image298.png]


                                                                                           (2.33)

мұнда, [image: image300.png]


 – қабылданған шамдардың қызған жарық ағыны, лм;

 [image: image302.png]


 –еден ауданы, [image: image304.png]


,   [image: image306.png]


;

K – қор коэфициенті, шаң баспаған ғимараттар үшін  1,3  жарамды болып табылады [13];

Z – минималды жарықтану коэффициенті, оның біркелкіленбеуі, «Әмбебап» шамдары үшін 1,2 жарамды болып табылады;

[image: image308.png]


 – шамдар саны, дана;

[image: image310.png]


– жарық ағынын қолдану коэффициенті,  ғимарат коэффициенті үш [image: image312.png]


=3  0,46-ға тең деп алынады [13].

Жарықтың біркелкі таралмау Z көрсеткішінің дұрыс таңдалғанын негіздеу үшін шамдарды ілу биіктігін анықтау қажеттілігі туындайды. Ол келесі формуламен анықталады: [13]


[image: image313.emf]                                                                                                      (2.34)

мұнда, Н – азықтандыру ғимаратының биіктігі, м; Н=2,9 м;

[image: image315.png]


 – еденнен жұмыс істеу бетіне  дейінгі арақашықтық, м; [image: image317.png]


=0,18м;

[image: image319.png]


 – төбе мен шам арасындағы қашықтық, м; [image: image321.png]


=0,45м.

[image: image323.png]


2,9 – (0,18 + 0,45) = 2,27 м

Шамдар арасындағы қашықтықты анықтаймыз [13]:

[image: image324.emf]                                                                                                        (2.34)

Шамдар саны еден ауданының шамдар арасындағы квадратқа қатынасы ретінде анықталады [13]:


[image: image325.emf]                                                                                                         (2.35)

Формулалар мен анықтауыштарды қолдана отырып көрсеткіштер келесі мәндерге тең:  

L = 1,4 × 2,27 = 3,18 м
[image: image326.png]



Осыдан келе, мал бағу ғимараттары үшін [image: image328.png]


 және формуласы: 
[image: image329.png]



Жарық ағынына байланысты қызуы мен қуатына қарай ДРЛ 50 типті шамды таңдаймыз, оның қуаты– 65 Вт. 
2.3– кесте. ДРЛ 50 шамдарының технологиялық сипаттамасы
	Атауы
	      Көсеткіштер

	Қуаты, Вт
	65

	Шамдағы кернеу, В
	95

	Цокольдар типі
	Е27

	Жарық ағыны, лм
	1900

	Жарық температурасы, К
	3800

	Жарықбөлу индексі, Ra
	42


Азықтандыру бөліміндегі шамдардың орналасуы 2.4- кестеде келтірілген. 
Кесте 2.4 – Азықтандыру бөлмесіне қажетті жарық шамдары.
	№ р/с
	Бөлме
	Бөлме ауданы, м2
	Шамдар саны, шт
	Шамдар қуаты, Вт
	Е, лк

	1
	Ірі қара малдыұстауға арналан өтетін  орындары бар бөлме 
	993
	98
	65
	27

	2
	Тамбур 
	72
	7
	65
	27

	4
	Санитарлық торап
	7,5
	1
	65
	27

	5
	Электрощиторналасқан орын
	7,5
	1
	65
	27

	6
	Барлығы
	1080
	107
	65
	27


2.6 Технологиялық картаны  құру және есептеу

Технологиялық картаға мал ұстау мен азықтандыру, азық технологиялары кіргізіледі.

Технологиялық картаға азық цехінде жүргізілетін жұмыстарының жалпы шығындарды анықтаймыз.

Мысалы: 

2. баған. Жұмыс атауы.  Ірі сабақтыларды азықтаратқышқа тиеу операциясын аламыз.

3. баған. Өлшем бірлігі, т

4. баған. Бір күндік жұмыс көлемі 

5. баған. Бір жылдағы жұмыс күні, 360 күн

6. баған. Жылдық жұмыс көлемі,  т

7. баған. Машиналардың атауы, типі маркасы, МТЗ-82 және ПФ-1

8. баған. Жетек және онын қуаты, кВт 

9. баған. Машина өнімділігі,  т/сағ

10. баған. Машыналар саны көрсетіледі, бір машина саны керек.

11. баған. Машинаның бір тәуліктегі жұмыс уақыты, сағат

12. баған. Жылдағы жұмыс уақыты

13. баған. Жұмысшылар саны  - 1 адам

14. баған. Барлық жұмысшылар саны - 1 адам

15. баған. Жұмысшының мамандығы - тракторшы

16. баған. Жылдық енбек шығыны, адам/сағ 

17. баған. Жұмысшылардың разряды

18. баған. Тарифтік мөлшерлеме, тг/сағ 

19. баған. Қаражат салымы, тенге

20. баған. Электро-энергия шығыны, кВт*сағ; су, м3

21. баған. Бір күндегі жанар-жағар май шығыны, кг/сағ

22. баған. Барлық жанар май шығыны 

23. баған. Жұмысшылардың еңбек ақысы, тг

24. баған. Амортизацияға кеткен шығыны, тг

25. баған. ТҚ және жөндеуге кеткен шығындар, тг

26. баған. Барлық жанар жағар май шығыны, т. қазіргі ЖЖМ бағасы 160тг. 

27. баған. Электроэнергия шығыны,тг

28. баған. Басқада шығындар

29. баған. Пайдаланылған барлық шығындар, тг

30. баған. 1 ц өнімге кеткен шығыны, адам сағ16гр бөлеміз 1центнер                   өнімге бөлеміз

31. баған. 1 басқа шығатын салымы, тг/бас 

32. баған. Ескертулер

Бөлім бойынша қорытынды:
Фермада 60 бас ірі қара малды күтіп бағу технологиясы бойынша келесідей қорытынды шығаруға болады:

1. Сиырларды күтіп ұстаудың ең рационалды және тиімді әдісі байлап бағу әдісі болып табылады.

2. Жануарларды азықтандыру рационына көп мөлшерде шырынды және тамыр түйнекті жемістерді қосу ұсынылды, бір бас сиырды тәуліктік азықтану рационы – 32,7 күніне 3 рет азықтандырамыз.

3. Фермада азықты тарату үшін КТУ- 10А азық таратқышын таңдадық, ал сауын аппараттарының ішінде АДМ- 8А-1 таңдадық.

4. Қораның ішінен қиды шығару үшін ТСН-3,0Б қи шығарғышы таңдалды.

5. Қораны жылыту және желдету есептелді.

6. Қораны жарықтандыру есептелді.

7.Технологиялық карта есептелді, нәтижелері плакатта келтірілген.

3 КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ БӨЛІМ
3.( Технологиялық  процестерді механикаландырылатын құралдарына сипаттама

Ауыл шаруашылығындағы қорада мал тұратын орындарды қидан тазалау, оны жинап шығару және қи сақтайтын жерге тасымалдап, жеткізетін машиналар мен қондырғылар қазіргі уақытта кең таралған.
Мал фермалары  мен комплекстерінде тәулік сайын көп қи жиналады. Мысалы: 1 кг сүт өндіргенде 5 кг қи шығарылады, ал қара мал етін өндіргенде 25 кг қи шығарылады.

Қи жинау және өңдеу өндірістік технологиясы мен оларды механикаландырылатын  құралдарға қойылатын негізгі шаралар Бүкіл одақтық технологиялық нормалар мен нормативті техникалық құжаттарға келтірілген. Осыған орай қи жинап және оны қолдану технологиясын таңдап алғанда әуелі табиғи ортаны бүлдірмеу шарты есепке алынады.

Қидын  жиналатын мөлшерін малдын бағу жүйесі мен әдісіне, малдың түрі мен жасына, жынысына, қандай азықпен азықтандырылуы мен мал басының санына байланысты.

3.2 Схеманы негіздеу және таңдау

Ұсынылып отырған конструкцияда инженерлік есебі мен зоотехникалық талаптарға сай. Ұсынылып отырған конструкцияда ниженерік және мынандай талаптар айқындалуы мүмкін жоғарғы  өнімділік, сенімділік, басқарудың қарапайымдылығы, кей жағдайларда істен шыққан кезінде алмастыруға, құрылыстың қарапайымдылығы және пайдалану кезінде минималды электр энергия шығыны оптималды, техникалық экономикалық көрсеткіштері. Осы көрсеткіштерге қарап ұсынылып отырған скреперлі қи шығарғыш типті қи шығарғысына ұқсас.
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3.1 сурет – Қи шығарғыш жалпы көрінісі

 Бұл қи шығарғышы сиырлар мен ірі қара малдарды боксты және байламай ұстайтын қораларда қолданады. Қора ішіндегі қиды шығару орнына қарай қондырғы конструкциясының өзгешеліктері үш түрлі болып келеді.  Қондырғы мынадай бөліктерден тұрады  жетектен, скреперлі жұмыс органдарынан және шынжырлы кергіш құрылғысынан, бұрағыш құрылғыдан және басқару шкафынан тұрады [8,9].
Жұмыс органы қиды жылжытуға арналған. Ол шарнирлі құрылысы бар сырғымадан, скреперлерден және кергіш құрылғыдан тұрады. Скрепер қанқасында резеңке пластиналар орнатылған. Сырғыманың бір жағы шынжырмен, ал екінші жағы кергіш құрылғысымен жалғасқан. Скреперлі қондырғылар ілгерлемелі кейін әрлі-берлі жұмыс істейді. Қондырғы жұмыс істегенде бір қи каналындағы скрепер қанаттарын жайып, қиды итереді де, ал екінші қи каналындағы скрепер қанатын жинап, бірінші скреперге қарама қарсы жақа қозғалады. Бірінші скрепер қиды  көлденен каналға түсіргеннен кейін, реверсті түрде жұмысқа екінші скрепер кіріседі, яғни шынжырлы жетекпен екінші жағына тартады. Осылай цикл қайталана береді. Жұмыс органының қозғалу жылдамдығы 2,4м/с [8].
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3.2 сурет – негізгі жұмыс органы

3.3  Ұсынылған қи шығарғыштың технологиялық есебі

Технологиялық жобалаудың нормаларына сәйкес ( бас малдың бір тәулікте шығаратын көні ((кг және астына төсейтін шағын  6 кг болады. Бір бастан шығатын қиды қорадан шығаруға шамамен  4...10 л су жұмсылады. Сонда жалпы шығаратын әр малдың көні  61кг болады. Мал қораларынан қидың массасалық шығының анықтаймыз, т.
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мұнда     
[image: image333.wmf]-

Э

q

бір малдан шығатын орташа тәуліктік қатты  экскременттер мөлшері, кг;
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орташа шығатын зәр мөлшер, кг;
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бір бастан шыққан қиды шығаруға   су мөлшері, кг;
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орташа тәулік төсеме массасы, кг;

        m  - қорадағы малдар саны.
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Скреперлі қондырғылардың бір рет қи шығару циклның ұзақтығын есептейміз,
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мұнда    
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 бір қи тасымалдау каналының ұзындығы, м;
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 скрепердің орташа жылдамдығы, м/с (0,3-0,4);
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басқару уақыты автоматты режимде, (tб =0)
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Скреперлі қондырғының өнімділігі, т/сағ [10].
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мұнда       
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 скрепердің сыйымдылығы, м.куб;

    
[image: image346.wmf]-

к

r

 қидың тығыздығы, т/м’ ;сиырлар үшін (0,53-0,85)
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скрепердің  толу коэффициенті, (0,9-1,2)
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     р - транспортердің  өнімділігі ,т/сағ.

[image: image517.emf]a


r


*


*


*


1000


*


к


кон


скр


V


m


Q


Z


=




 

* * * 1000

*

к

кон

скр

V

m Q

Z





мұнда     
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 қондырғының  өнімділігі, т/сағ;
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 орташа жылдамдығы, м/с;

    
[image: image354.wmf]-

к

r

қидың тығыздығы, т/м“;
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скрепердің  толу коэффициенті.
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(.4 Беріктік шарты бойынша қиманың максималды кернеуі


[image: image358.wmf][

]

s

s

£

=

W

M

max

max


                                                                  (3.5) 

мұндағы     σmax- максимал кернеу, Па  
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- рұқсат етілетін кернеу,Па

         Мmax- июші момент, Н[image: image362.png]
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        W - кедергіні өстін моменті,  QUOTE 
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мұндағы     F- әсер етуші күш, Н
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мұндағы     b,b – тіректін ені мен ұзындығы, м  
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3.1 сурет - Тіректі иілуге есептеу эпюрі

3.5 Кесілуге беріктік шарты
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мұнда  [image: image381.png]


жанама кернеу, Па
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рұқсат етілеін кернеу,Па
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 әсер етуші күш, Н
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 кесу жазықтар саны  [image: image393.png]
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Шарт орындалды [10,11].
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                                3.2 - Стерженді кесілуге есептеу эпюрі
3.6 Пісірме тігісінін бойындағы пайда болатын кернеу
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 кернеу шамасы, Па
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 тігіс катеті, м
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созылуға рұқсат етілетін кернеу шамасы. Болат ст 5  [image: image413.png][c], —



 190 МПа
[image: image519.emf][


]


a


MP


=


×


=


171


190


9


,


0


t




  a

    171 190 9 , 0






 QUOTE 


 QUOTE 

[image: image520.emf][


]


а


а


MP


=


MP


=


171


22


,


0


t


t


<




  а а

    171 22 , 0

  


Шарт орындалды
3.7 Бағыттаушыны және саусақты есептеу

Сырғыманың есебін және саусақ тұратын жеріне Р күшінің әсерінен.

Сырғыма Болат ((  жасалады.

[Gв] (3(4 мПа немесе 32,2 кг/

[Gв] ( Р/S  мПа                                                                                         ((.11(
S (
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Қорытынды
Үшінші бөлімде қи шығарғыш қондырғысының зоотехникалық талаптарға сай жазылған. Берілген конструкцияның схемасы және механизация  талданған.

Тағы осы бөлімінде транспартердің конструкторлық өлшемдері мен қи шығару жолдары есептелген.

Конструкциялық есебі тарту күшін, жетек қуатын және кинематикалық есебі шығарылған. Қондырғылардың жұмыс графигі, керекті электро  энергияны есептедік.

( ЕҢБЕК ҚОРҒАУ
(.( Сиыр қорадағы жұмысшылардың еңбек қауіпсіздігі

мен жағдайларын талдау

«Қазақстан-2030» даму стратегиясына сәйкес Қазақстан азаматтарының денсаулығы ұзақ мерзімді басымдықтардың бірі болып саналады [16].

15 мамыр 2007 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының «Еңбек кодексі»   еңбекті қорғау саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді және еңбек қызметі процесінде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз  етуге, қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерін белгілейді. Осы «Еңбек кодексінде» жалпы мемлекеттік проблемаларды шешуге, республика халқының денсаулығын жақсартуға, оның өмір сүру деңгейі мен сапасын арттыруға, еңбекті қорғау мен еңбек қауіпсіздігін жетілдіруге бағдарланған және Қазақстан Республикасы  Конститутциясының әр азаматтың қауіпсіздік және гигиена талаптарына жауап беретін еңбек жағдайларында құқығын белгілейтін 24-бабын іске асыруға бағытталған.

Қызметкерлер еңбегін қорғау шаралары ҚР «Еңбек кодексіне» негізделіп, техника қауіпсіздік ережелеріне және еңбек қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыру жайлы ережелеріне сәйкес өткізілуі қажет.

Мал шаруашылығында жұмыс істейтін адамдардын еңбек жағдайлары әр түрлі, бірақ олар денсаулыққа зианын тигізетін, еңбек өнімділігін төмендететін, адамның жұмыс істеу қабілетіне әсерін тигізетін өндірістік факторларға байланысты да болады.

Ғимарат ішінде дәрілер бар бәрі қобдишаларын, еңбек қауіпсіздігін насихаттайтын плакаттар, ауруға алғашқы дәрілік көмек көрсетуін суреттейтін плакаттар жоқ деуге болады. Формада малдарға азық тарату кезінде ақаулы азық таратқыштар пайдаланылады.

Сонымен салдарынан малдарға азық ауқытына берілмейді. Азықтаратқыштын және басқада технологиялық құралдарын аймалап түратын бөлшектері қорғанышпен жабдықталмағандықтан жарақаттанудан жағдайлары көптен кездеседі.

Қорадағы электр қауіпсіздігінін жалпы жағдайы қанағаттанарлық.  Электр желілері тартылған жерлер қауіпсіз ленталар мен оралып, тоқ соғу қауіпі жоқ.

Қорадағы от қауіпсіздігі жағдайы ауыл шаруашылығы объектілері үшін қабылданған өрт қауіпсіздігі ережелерінін талаптарына сай келмейді. Мал тұратын орындар өрт сөндірудін алғашқы қарапайым құралдар мен жабдықталған. Өртке қарсы ластығы керекті құралдары [16,17].

Күректер, шелектер, балталар, толтырылатын екі өрт                      сөндіргіштер, жылжымалы насос, жәшікке салынған құм, өрт хабарын беретін қонырау, жел болғандықтан өртке қарсы пост қойылған.

Ауыл шаруашылығындағы күрделі машиналармен, құралдармен, агрегаттармен жабдықталған. Олардың жұмыс алдында қауіпсіздігі арнаулы білімді талап етеді. Ауыл шаруашылық өнімдерін және малды күту процестерінің кейбіреуінде химия қолданылады, сондықтан жұмыскерлерге қауіпсіз жұмыс әдістерін мұқият үйрету қажет, ал дұрыс қолданмаса тек улануға ғана емес, жарылысқа, әлде өртке әкеп соғуы мүмкін. Сондықтан да бұл салада жауапты бас мамандар болып табылады. Еңбек қорғауда, жұмысты ұйымдастыруда жауапкершілік техника қауіпсіздігінің инженеріне жүктеледі.

Мал шаруашылығында еңбек күрделі болып саналады,өйткені әрдайым өсімдіктің, малдың үздіксіз дамуын бақылауды қажет етеді, олардың өнімділігі көрсетілген деңгейде болуына уақытында шараларды қолдануды   тілейді.   Ферма  жұмыскерлерінің еңбек жағдайлары көбінесе ауаның күйі  және микроклиматпен анықталады. Барлық тапсырмалар мен нұсқауларды жауапты ветеринарлық маман беріп істі жеке отырып басқарады. Арнаулы нұсқаулар өкендігі арнайы журналға әрбір жұмыскерлер қорын қояды. Ветеринарлық-санитарлық машиналара және аппараттарға жасы 18 толмаған азаматтар мен екі қабат әйелдерді жіберілмейді. Ал тұрақты осы  іспен айналысып отырған еңбеккерлер уақытымен медициналық тексерулерден өтіп тұра, ол 6 ай өткен сайын өткізіледі [16].

(.2 Сиыр қорадағы еңбек қауіпсіздігі жағдайларын жақсарту шараларын ұсыну

Талдауға қорытынды жасай келе, объектідегі еңбек қауіпсіздігі жағдайларын жасау үшін келесі шарттар орындау керек.

Мала шаруашлығында еңбек қорғау қауіпсіздігін ұйымдастыру жұмыстары бекітілген жағдайына байланысты мал шаруашылығы мекемелерінде жүргізіледі. Мал шаруашылығында еңбек қорғауды бас мамандар мен бөлімшенің бастығына жүктеледі. Мал шаруашылығындағы еңбек жақсарту үшін келесі шараларды өткізу керек.

(.(.( Жарықтандыруды жақсарту мақсатында төбе мен

қабырғаны ашық түсті бояумен бояу керек.

(.(.( Сиыр қорада дәрілер бар дәрі қобдишасы болу керек.

(.(.( Азықтаратқыштын айналып тұратын бөлшектерін

қорғашпен жабу керек.

(.(.( Еңбек техника қауіпсіздігін насихаттайтын плакаттармен

Жабдықтау.

(.(.( Өртке қарсы құралмен жабдықтау постылар керек.

4.2.6 Жұмысшыларға арнаулы киім керек.

(.(.( Машиналармен құралдарды техникалық қамтудан

өткізудін графигін белгілеу.

(.(.( Өндірістік жарақатанудан сақтаудын ережелерін

орындалуын, сақтауын бақылап қадағалау.

4.2.9 Еңбек қорғау бұрышын жабдықтау керек.

4.2.10 Жұмыс орындарында жұмыс істеу туралы қысқаша

ереже, нұсқау жазылған кітапшаны және іліп қою керек.

4.2.11 Жабдықтар мен агрегаттардың қолайсыз жағдайын

бақылап отыру кере.

4.2.12 Жұмыскерлерге арнайы қосымша құралдармен,

арнайы қоғаныс нормасымен қамтамасыздандырып

отыру керек.

4.2.13 Мал қораларына желдеткіш қондырғыны орнату және

жөндеу жұмыстарын жүргізу.

4.2.14 Санитарлық кезеңді ұйымдастыру және бекіту.

4.2.15 Ферманың жұмыскерлерімен әр түрлі механизмдермен

және электр құралдармен оқыту жұмыстарын

жүгізу кере.

(.3  Сиыр қорасының желдету жүйесін есептеу

Сиыр қорасындағы жұмысшыларға жағдай жасау керек6 өйткені бұл еңбек өнімділігіне өте көп әсер етеді. қорадағы санитарлық(гигиенаға жататындар( ауа алмасуы6 тазалығы6 ылғалдылығы және тағы басқалар [15].

Сиыр қорасындағы сиырларға, сонымен қатар қызмет көрсететін жұмысшыларға таза ауа керек. өйткені қора ішінде сиырлардан шыққан зиян газдар өздеріне және өсіп келе жатқан жас малдарға зияны тигізуі мүмкін. қора ішінде әрқашан ауа айналысы болуы керек. Сондықтан бізге ауа айналысын қамтамасыз ететін желдеткіш жүйесін есептеп таңдап алу керек.

Бұл үшін біз өз жобамыздағы 140бас сиыр қорасына арнайы желдеткішті есептейміз(
I. Керекті ауа көлемін анықтау(
а). Жұмысшылар санына байланысты.

Q ( q ( n ( z 6    м(( сағ.                                                                                  (4.1)

мұндағы  q ( бір адамға келетін ауа нормасы6 егер бір адам  ауа нормасы (( м(аз      болса онда q((( м((сағ,ал егер (( м( көп болса онда,q((( м((сағ.

       n ( жұмысшылар саны,  ((((((()
       z ( қор коэффициенті,     ((,(((,()

Q((((150 ((,((6750м(( сағ.
в). Ластану заттарды азайту бойынша.

Q ( n ( n(( V ( z6 м(( сағ.                                                                            (4.2)

мұндағы  V ( бөлменің көлемі,   3864 м 3 ;

       n ( n(( ауа алмасуының нормасы6   (;

       z ( қор коэффициенті  (,(.

Q (((3864 ((,(( 11592 м(( сағ.

с). Артық жылуды шығару бойынша.

Q ( G a ( c ((( (t(( t() ,   м((сағ.                                                                  (4.3)

мұндағы    G a( артық жылу.    ((( калл(сағ;

         с ( ауаның меншікті сыйымдылығы6   (,(( ккол(кг(гр;

         (( ауаның меншікті салмағы,  (,(((кг(м((;

          t(( бөлмедегі жіберілетін температура6 (((();

          t(( сырттағы ауа температурасы, ((((().

Q (((((,((((,((( (((((((()) (( м((сағ.

Анықтама есептеулері бойынша ары қарай есептеуге ең үлкен мәнін аламыз.

II. Желдеткіш жүйесін таңдап алу.

Ол бөлменің санына қарай сезімталдылықпен тізбекше аламыз. Біздің есептегі ең үлкен мәні (((( м(( сағ, олай болса ұзыдығы (4( метр болады.

III. Ауа құбырын геометриялық өлшемін таңдап алу.

Осы бөлімшеде біз ауа құбырын өңімділігіне қарай сезімталдылықпен МЕСТ бойынша геометриялық өлшемін таңдап аламыз:

L((40, d((,( м
IV. Ауа құбырларындағы ауа қысымының төмендеуі есептеу.
Н ((( L ( d ( V(((( g ((6

мұндағы  (( үйкеліс коэффициенті, құбырдың материалына қарай,
               болат үшін ((,((();

       V ( ауа жылдамдылығы.

S(((d(((,((((,((((,((


                                                            (4.4)

V(Q(S ((((((966(8,2 м(сек.                                                                           (4.5)

Н ((,(((((40 ((,((((((,(((((,(((,((((( Па
V. Желдеткіш маркасын таңдап алу.

Керекті ауа көлемі Q және ауа қысымы төмендеуі h қарай МЕСТ бойынша желдеткіштің маркасын анықтаймыз. Ортадан тепкіш желдеткіш ОТЖ (( .

VI. Таңдап алған желдеткіштің қозғалтқышы қуатын есептеу.
N ( Q ( Н (((((((40 (( ,                                                                            (4.6)

мұндағы  (( пайдалы әсер коэффициенті,  (,((.
N (((((((((((((((4(((,((((6( кВт.
Есебіміздегі таңдап алынған желдеткішіміз қора ішің толық ауа алмасуын және таза ауамен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар желдеткішке керекті қуат қамтамасыз етеді.

(.4 Найзағайдан қорғағышты есептеу

Найзағайдан қорғағыш-ғимаратты және құрылысты қорғауға және адамдармен жануарлардын қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін арналған қорғағыш система.

Сиыр қора ғимараты ұзынынан салғанына байланысты биіктігі ((.( деп қабылдаймыз. Тросты тіреу биіктігін ((7( м-ге тен деп аламыз. Тросты найзағай қорғағыш үшін қорғау радиусын мына формуламен анықтаймыз [17].

hx=1.25 ( (R-1.25 ( hx), м.                                                                            (4.7)

мұнда     h - тросты найзағай қабылдағыштын биіктігі;

      hx - ғимараттын жоғары шығу биіктігі.

hx=1,25 (( 14,5-1,25 ( 6,5 )= 6,97 м

Ғимарат ені в - 11,5 м, сонда тростардын қажетті саны мына формуламен анықталады.

h = 
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бір тросты қабылдаймыз [16].

Найзағай қайтарғыш үш бөлімінен тұрады( найзағай қабылдағыштан, тоқ қайтарғыштан және тоқты төмен жерге жібергіштен. Тоқты төмен жерге жіберушінін кедергісі тоқ импульсін ағыунан аспауы қажет ((( м [16].

Тоқты жерге жіберушінін стержіннің кедергісін анықтау.

R-оз =0,366
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мұнда      
[image: image422.wmf]l

- бір стержіннін ұзындығы , (( м;

       d -  стерженнің диаметрі, d - (,((м

       h - тоқты жерге жіберушінін бетінен ортасына дейінгі  қашықтық,  м;
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- грунттін кедергісі, (((Ом(м.

Rоз =0,366*
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Сызықтық тоқты жерге жіберу кедергісін мына формуламен анықтаймыз.

Rhз =0,366*
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мұнда     
[image: image426.wmf]l

- тоқты жерге жіберу ұзындығы, (( м;

      в - (,(м сызықтын ені

      h - ( м сызықтын бетінен ортасына дейінгі ара қашықтық.

Барлық стержіндер кедергісін мына формуламен анықтаймыз.
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мұнда       h - стержіндер саны, (;

        hз - (,(( экрандау коэффициенті.

R т =
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Тоқты жерге жіберудін барлық контурынын тоқ ағыунын кедергісін мына формуламен анықтаймыз.

R к =
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R k  = 
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Импульсті тоқтын ағыунын кедергісін келесі формуламен анықтаймыз.

Rki = Rk*Q,Ом.                                                                                         (4.11)

мұнда      Q - біздін жағдайдағы импульстін коэффициенті, (.(;

Rki =8,7 * 0.9 = 7,8 Ом

Берілген найзағай қорғағыш, найзағай қорғағыштін барлық жауаптарына жауап береді және де найзағайдын қорғанудын сенімділігіне қамтамасыз етеді.

4.5  Жарықтандыруды есептеу

Сиыр қорадағы микроклиматты маңызды факторы болып жарықтандыру  болып табылады. Жарықтандырудың толық ауданын табу.

( F(=
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мұнда        (( - терезелердің жарықтандыру сипаттамасы;

         lmin - табиғи жарық коэффициенті;

         Sn -  сиыр қораның ауданы, м(;
                  к - көрші ғимараттардің көлеңкесін есептейтін  коэффициенті;

         ( - жарық жіберудің жалпы коэффицициенті;

         (( - қабырға шағысқан жарықтын есептейтін  коэффициенті.

(F(=
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Терезелердің санын былай анықтаймыз:

N(=
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мұнда      F( - терезе ауданы.

Технологиялық жобалаудын нормаларына сай түрде терезе

өлшемдерін (((((((((( мм( деп аламыз.

N(=
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Терезенін санын 19,4 деп аламыз.

4.6 Электр жарығын есептеу

Жарықтандыруға керекті лампалар санын бір қатарға мына формуламен анықтаймыз:

h=Sn(Wмен / Wn                                                                                                                                                 (4.14)

мұнда       Sn - қоранын ауданы, м(;

       Wмен - меншікті қуат ((,( - (,( Вт /м(;

       Wn - лампалардын орташа қуаты ( 100 Вт(;

h=
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Сиыр қорада лампаларды үш қатарға енгіздік, сонда 20 лампа орналастырамыз, сиыр қорадағы химиялық активті ортаны еске ала отырып, жарықтауыштар мына талаптарға сай болу керек.  Жарықтандырғыштың корпусы және бұрағыштары осы ортаға төтеп бере алатын материалдардан жасалуы керек  және бөлінген сымдар болуы керек. Осы талаптарға (У( типті жарықтандырғыштар сай келеді. Жарықтардың біріңғай түсуі жарықтандырғыштардың типіне жарықтандырғыштардың ара қашықтарына ((, жарықтандырғыштардың ілінудегі биіктігіне Hp байланысты болады [16].
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Жарықтандырғыштардың іліну биіктігін мына формуламен анықтайды:
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мұнда       H- қораның биіктігі, м(
        he – жарықтандырғышпен төбенің ара қашықтығы,м;

        hp – қора еденінен жұмыс жазықтығына дейінгі ара қашықтық,м.
He=(0.2(0.25)(H(,м.                                                                                   (4.16)

мұнда      H( - қора төбесі мен жұмыс жазығы мен ара  қашықтғы,м.

hp = ((.8: 1,2м)

H(=H-hp      H( = 4-1=3 м

hc=0.25(3=0.75 м

Ha=4-(0.75+1)=2.25 м

Барлық лампалардың жалпы қуатын табу:
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4.7 Ұсынылған конструктивканың қауіпті аймағы
[image: image439.jpg]i

Kayinmi aumak Kayn mypr Kauinmi auMakimapos! 3a/a A8/ 300H760Y
1 KU weiFaprsiw kana/ | Ksicsin Kamy Xymeic Oapeiceinia adam Med XaHyapaapos X aksHoamay
2 Kakrak Keicein Kamy WX ymsiC DapsiceiHda mexHuka Kaynoiaiziy cakmay
J_Ipoc Yaun ke Xy a/idiHOa MexCcepin waiFy Kaxem
4 Lowranakwa Tpocimey weiFsin Kemyl | XyMsIC a/0kHO MeKcepn Whify Kaxem
\5 Tymka bekimuder mavkn kemy | TYmKassy OeximiiyKH mexceny Kaxenm

6. (U KYOb|DE

Teci, xapsiny

XymsiC andsinda mexcepin weiry Kaxem.

GiiZ55150.50.

000 X





Қорытынды

Бұл бөлім еңбек қорғау мәселелері қарастырылған. Қораның қауіпсіздік шаралары түсіндіріліп қарастырылған. Бұл бөлім инженер маманы үшін өте керек. Жобаланған  еңбекті қорғау туралы ақпаратар  өте көп  керек, өйткені адам өміріне зиян болдырмау керек. Жарақат алмауына шаралар көрсетілген.

Шаруашылықта еңбек қорғау шаралары орташа деңгейде қарастырылған. Себебі еңбек қорғау шараларына, қаржы аз бөлінетіне байланысты.

Қиындықтар мен қаражат жеткіліксіздігіне қарамастан шаруашылықта еңбек қорғау істерін ұйымдастыру жоспарланады.
5  Қоршаған ортаны қорғау

Мал фермаларының қоршаған ортаға әсері. Мал шаруашылықтарының ғимараттарының ішінде күн сәулесі – тек терезе арқылы, аздап есік арқылы енеді. Сондықтан жылқы, сиыр, қой қораларындағы күн сәулесі сыртпен салыстырғанда әруақытта аз. Малдарға жарықтың жетіспеуінен қолайсыз ісері бұрынан белгілі, сондықтан мал шаруашылығының ғимараттарында жасанды жарық көздері жиі орналастырылады: қызу лампасы, кварцты электр шамы т.с.с. 

Мал шаруашылығының ғимараттарында микроклиматтың басқа да параметрлері де өзгереді. Массасы 600 кг сиырдан 30 кг сүт сауғанда, тәулігіне 486 л CO2 газын бөліп шығарады. Көміртегінің қостотығының шоғырыауада артқанда жануарлардың сыртқы аппараттары мен тіндердің дем алу қызметі өзгереді. 

Жануарлардан бөлініп шығатын өнімдер ыдырағанда (зәр және басқа да азотты ұстайтын заттар) аммиакты түзеді. Олар әсіресе, сиыр мен бұзаулардың қорасында канализациялау мен желдету жүйелері нашар жұмыс істегенде көп болады. Орта аммиакпен ластағанда жануарлардың тыныс алу мүшелері зақымдалады. 

Құрамына күкірт енетін белоктық заттар шірігенде, күкірт сутегі пайда болады. Бұл газ шектерден бөлініп шығады. Күкіртті сутегі жергілікті тітіркендіретін жалпы уытты әсер ететін «у».

Мал қораларындағы техникалар, жабдықтардың қозғалысы әсерінен шаң-тозаң ауаға көтеріледі. Шаң-тозаң жалпы тыныс алу мүшелеріне кері әсерін тигізеді және терінің дем алуын қиындатады.

Дыбыс аясының күшеюі – асылмалы жолдардың, қырғыштардың, жем-шөп үлестіргіштердің, сүт сауатын агрегаттардың және т.с.с. есебінен болады. 

Сиырларға жүргізілген тәжірибеде 65 дБ дыбыс дененің температурасын арттыруға, терінің физико-химиялық қасиеттерін өзгертуге т.с.с. әкеп соғады, сүт сауымы төмендейді. 

Қалыпсыз дыбыс аясы – жануарлардың өнімділігі мен күй жайына қолайсыз ықпал ететін – күшті аутогенді тітіркендіргіш деп айтуға мүмкіндік береді. Дыбыстың әрекетінің ықпалынан балапандарда тірі массасы азаяды, алынатын өнімнің бірлігіне (ет және т.с.с.) жем азықтарының шығыны көбейеді. 

Ультра күлгін сәулелерінен өңделген жануарлардың күй-жайы жақсаратыны, өнімділігі мен ұдайы өндіру ұасиеті артатыны байқалады. Ультра күлгін сәулелерін пайдалануда басқа шараларды, мысалы, мал қораларды жарық режимін жақсарту шараларын шығарып тастамайды (терезедердің мөлшері мен орналасуы, олардың тазалығы т.с.с.). қабырғалар мен төберелді ағарту – жарық режимін жақсартуға және фон реңін жұмсартуға мүмкіндік береді. Жануарлардан бөлініп шығатын өнімдер ыдырағанда (зәр және басқа да азотты ұстайтын заттар) аммиакты түзеді. Олар әсіресе, сиыр мен бұзаулардың қорасында канализациялау мен желдету жүйелері нашар жұмыс істегенде көп болады. Орта аммиакпен ластағанда жануарлардың тыныс алу мүшелері зақымдалады. Малдарға жарықтың жетіспеуінен қолайсыз ісері бұрынан белгілі, сондықтан мал шаруашылығының ғимараттарында жасанды жарық көздері жиі орналастырылады: қызу лампасы, кварцты электр шамы т.с.с.

Едендерден жылуды сақтау үшін төсеніштер, сағдар шөп, сабан төсеудің үлкен мәні бар. Төсеніш ретінде сабанды, ағаш жаңқаларын, үгінділерін, шымтезекті және басқа да материалдарды пайдаланады. 

Жасыл желекті мал қоралар арасында отырғызу да пайдалы, өйткені ол тек өана айқай-шу деңгейін төмендетпейді, сондай-ақ, фермалар аумағындағы микроклиматты жасайды, ағзаның сапасын жақсартады. Бір мал қорадан екінші мал қораға ластанған ағзаның түсуі күрт төмендейді, олардың жалпы санытарлық күй-жайы артады.

Өндіріс типтес мал шаруашылық фермаларының қасында, көңнің үлкен мөлшерінің жинақталуы мүмкін. Атмосфера, су, топырақ ластанады. Ол дегеніміз флораға, фаунаға және үй жануарларының өзіне де қолайсыз ықпал етеді.

Кесте 5.1 – Қоршаған ортаға түсетін зиянды қосылыстар мен олардың жою жолдары
	№
	Мал фермала-рынан қоршаған ортаға түсетін зиянды қосы-лыстар
	Зиянды фактор-лардың қорша-ған ортаға, адам ағзасына кері әсері
	Залалды жою немесе төмендету жолдары
	Залалдың пайыздық төмендеуі

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мал фермала-рынан шығатын CO2 газы
	Өкпе, тыныс жүйелерін зақымдайды, қан құрамына еніп жүректің жұмы-сын нашар-латады
	Ферма маңына ағаштер отыр-гызу, вентиляция жүйелеріне фильтрлер қою
	80 %Ауаны сүзу арқылы, ағаш отыр-ғызу арқылы

	2
	Шу, қатты дыбыс-тар
	Бас аурулары, депрессия, жүйке жүйесінің аурулары
	Шу көзін изоляциялық ма-териалмен жабу, ағаштар отырғызу
	80%Шу көзін изоляциялау, ағаш тырғызу

	3
	Шаң-тозаң
	Өкпе, тыныс алу мүшелерінің аурулары
	Вентиляция жү-йесін қою, шаң шығатын жерге су шашу
	90% Ауа алмасу жү-йесін дамыту арқылы

	4
	Электр-магниттік өрістер
	Жұлын ауру-лары, гипотония, қан аурулары
	Қорғаныш экран-дар,аттенюаторлар, қолдану
	75%Арнайы 

экрандар қою

	5
	Қи, зәр қалдық-тары
	Атмосфера, су, топырақ ласта-нады, флора мен фаунаға жағымсыз әсер етеді
	Химиялық қоспа-лар қосып- ыдырату, қайтадан өңдеп биогаз немесе малдарға төсеніш ретінде пайдалану
	80% Қи қалдықтарын қайтадан өңдеу, ыдырату арқылы


Бөлімге қорытынды
Қоршаған ортаны қорғау бәріміздің міндетіміз. Егер барлығымыз соған қолымызды салсақ, сонда ғана табиғатты, жерді сақтап қалуға оны  өркендеуге болады.

Мал фермаларынан қоршаған ортаға немесе адам ағзасына залал тигізетін келесідей факторлар бар: жануарлардың экскрименттері және одан бөлініп шығатын улы СО2 газы; жабдықтардан шығатын шу, қатты дыбыстар; шаң-тозаңдар; мал қорасындағы жабдықтардың көбісі электр тогымен жумыс істейтіндіктен олардан шығатын электр-магниттік өрістер. Бұл зиянды факторлар қоршаған ортаға, адам ағзасына өз әсерін тигізеді. Сондықтан мал фермаларында бұл зиянды факторлармен күресу керек, қоршаған орта мен адам ағзасына зардабы барынша аз технология мен жабдықтар қолдану керек. Мал фермаларынан қоршаған ортаға түсетін зиянды қосылыстардың залалдарын жою немесе төмендету жолдарын 5.1 кестеде қарастырып өттік. 

6 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

6.1 Экономика туралы түсінік

Экономика – бұл тауарлар мен қызмет көрсетулерді өндіру, бөлу, сату және пайдалану жөніндегі қоғамдық ғылым. 

Өнім (жұмыс, қызмет көрсету)-бұл кәсіпорынның тұтынушылар тапсыр-масын және өзінің мұқтажын қамтамасыз ететіндегі өндірілетін өнімі. 
Дайын өнім (ДӨ)- дайындалып біткен және сапа жағынан талапқа сай келген өнімді дайын өнімге жатқызамыз. Белгіленген түрде кәсіпорынның бухгалтериялық құжатын өзінің уақытысында және тиісті есепті мезгілде толтырылған өнімнің дайындығын анықтайтын құжаттар; дайын  өнім жөніндегі актісі, тауар көлік тіркеме қағазы,ішкі тасымалдау тіркеме қағазы т.б;
 Баға (Б)- өнім бірлік санынын белгіленген бірліктегі валютадағы өнімнің ақшалай кұнының көрсетілуі. 
Өнімнің өзіндік құны (Өқ) -бұл өндіріс үрдісінде пайдаланатын табиғи өнім ресурстар,шикізат,материалдар,отын, энергия қуаты, негізгі қорлар,еңбек ресурстар, сонымен бірге өнімді өндіруге және сатуға жұмсаған тағы басқадай шығындардың күніңмен бағалануы.Былайша айтқанда,өнімнің өзіндік құны -бұл кәсіпорында өнімді өндіруге және сатуға жұмсалған ағымдағы шығындарды ақшадай түрде айтылуын айтамыз. 
Пайда (П)- тауарды сатудан  (жұмыстарды орыңдаудан, қызметтерді көрсетуден) түскен табыстың өңдіру шығындарынан артылу айырмашылығынан көрінеді. Немесе оны былай дәлелдеуге болады: сатылған тауарлы өнімнен (жұмысты орындаудан,қызметтерді көрсетуден) түскен қаржы мен сол өнімнің толық өзіндік құн теңгелеріаралығындағы айырмашылықтан көрінеді. Егер көрсетілген айырма керісінше болса,онда шығын деп түсінуге болады.
Өнімді сатудан (жұмыс, қызмет) алынған пайда (шығын)- таза табыс (яғни экспорттық төлем, ҚҚС және акциздер төлемсіз сатудан түскен табыс және өнімнің өзіндік кұнына кіретін өндірілген және сату шығындардың айырмасымен анықталады.
Өнімнің рентабельдігі (Р)- бұл өнімнің пайдалылығы (зияндылығы) пайызбен белгіленеді; пайданың (зиянның) өндірістен немесе белгілі бір өнімді сатуда тиісінше өнімнін өзіндік құнына қатынасымен есептелінеді.
Еңбек өнімділігі (ЕӨ)- теңгемен сипатталынатын немесе басқадай ақша бірлігіне өндірілген өнім санын бір жұмысшының негізгі жұмысындағы өндірген өнім санын (әрі өнеркәсіп-өндіріс қызметкері, ӨӨҚ), яғни сол мезгілде немесе 
басқадай мезгілде тауарлы өнімнің шығарылу көлемін,ережеге сәйкес салыстырмалы бағада есептелген (Өс), орта тізімдегі өнеркәсіпөөндірісіндегі қызметшілерге (ӨӨҚс) сол мезгілге есеплеген өнім көлеміне қатынасы.
Өтеу мерзімі- пайданың толтыру мерзімі.
Еңбек-негізгі материалдық және рухани байлық көзі, ал еңбек ететін мамандар-қоғамның басты өндіргіш күші. Еңбек ететін адамдар бұлар  әртүрлі қабілеттегі, ынтадағы және талаптағы адамдар.
6.2 Жобаның  экономикалық көрсеткіштері
Жобадағы араластырғыш-таратқыш машинамызды ұсынуымыздың басты мақсаты, біздің шаруашылықтарға шағын, өнімділігі мен экономикалық тиімділігі жоғары машина қажет. Сондықтан біз үш шнекті таратқышты жобалап отырмыз. Бұл машина басқаларға қарағанда экономикалық тиімділігі жоғары, азықты толық араластырып қалдықсыз таратады, бұл өнімділігінің жоғары екендігін көрсетеді. Энергияны аз тұтынады, және конструкцияға кететін шығынның ақталу мерзімі де аз. Осы себепті жобаланып отырған машинамыз бізге лайық деуге болады.

Шаруашылықта ұсынылып отырған техникалық қондырғыны жобалап, пайдалануға ұсынбас бұрын тиімді екенін тексеру мақсатында экономикалық бөлімге жүгініп, технико-экономикалық баға жүргіземіз.  Жобада өндіріс жөніне нақты мәліметтерді қолдана отырып экономикалық көрсеткіштерге есептеулер жүргізіледі, олар еңбек шығыны мен рентабелділік деңгейі, өтелу мерзімі және  тағы   басқалары.  

Жоба бойынша барлық эксплуатациялық шығындар технологиялық картаны құрастырғанда анықталған. Машина жасау зауыттарының мәліметтері бойынша, машиналардың баланстық құны, яғни ұқсас машиналардың немесе машинаның 1 кг массасының бағасы анықталады. 

Қорада жұмыс істейтін трактористерінің және операторларының жалақысы сағаттық тарифтік төлем ақы бойынша анықталды.

Мал қорасының құны ұқсас ғимараттың 1м2 қазіргі бағасы бойынша анықталды.

Сондай-ақ азық құны түрлі жемнің 1 кг базар бағасы бойынша анықталады.

Жанармайдың құны, трактордың жылдық артуының орындалғанына сәйкес келетін технологиялық процеспен және 1 кг жанармай құнымен анықталады.

Салықтағы электр жарығының құнын анықтаған кезде, технологиялық процесс бойынша электр жарығының жылдық шығыны анықталған, осыны және 1 кВт электр жарығының құнын ескере отырып, электр жарығының қолданудың жалпы шығыны анықталады.

Жобадағы экономиканың жылдық әсерін анықтау үшін, технологиялық процесс бойынша жалпы еңбек шығыны анықталады.

Жалпы шығындар машинаның жиынтық баланстық, азық цех ғимарат бағаларының, машинаның амортизациялық, электр энергия және жанар – жағармай шығындарынан, трактористер мен операторларының жалақысынан, сонымен қатар азықтың бағасынан анықталады. Жалпы жылдық сүт сауынын анықтау үшін, жылдағы 1 сиыр сауыны 3000 кг деп қабылданды. 

Жылдық өндірістік жүктелуді есептеп келгенде 1 кг өндірістік сүт бағасы –  180 теңге. 

Жоба бойынша жылдық сүт түсімі [22]:
[image: image441.png]Qr

m-n



 ,кг                                                                                           (6.1)
мұнда, m –бір сауын сиырынан жылына алынатын сүт мөлшері, кг, m=3000 кг тең деп қабылдаймыз;

n–ІҚМ бас саны, жоба бойынша 60.
[image: image443.png]3000- 60 = 180 000
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1 ц өнімге кеткен еңбек шығыны [22]:
[image: image445.png]


,адам‧сағ/ц                                                                                  (6.2)
мұнда,[image: image447.png]


-барлық еңбек шығыны, адам‧сағ. (технологиялық картадан [image: image449.png]


=4920,0 адам*сағ);

[image: image451.png]


- жылына  түсетін  сүттің  түсімі, ц.

[image: image453.png]1200



 адам*сағ/ц

Қораның жобасы бойынша еңбек өнімділігі келесі формуламен анықталады [22]:
[image: image455.png]o |



ц/а                                                                                                (6.3)
[image: image457.png]__ 1800
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Жылына   өткізілген  өнімнен  түскен  пайданы келесі формуламен  анықтаймыз[22]:

[image: image459.png]B=Qr-P



 тг                                                                                            (6.4)
Мұнда [image: image461.png]


- бір килограм сүтті өткізу құны,тг;[image: image463.png]


=180 тг деп қабылдаймыз.
[image: image465.png]80 000 - 180 = 32 400 000
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Өткізілгенен  өнімнен  түскен  пайда, өткізудегі  және  өндірістің  өткізген  өнім  шығын  алынған  арасындағы  айырмашылығы  арқылы  табылады[22]:

[image: image467.png]=¥ 3



 ,тг                                                                                 (6.5)
мұнда,[image: image469.png]


 - эксплуатациялық шығындар жиынтығы, технологиялық картадан алынады, ([image: image471.png]


=18 450 000 тг).
[image: image473.png]2 400 000 — 18 450 000 = 13 950 000



  тг

Сүт өндірудің рентабельділігін анықтаймыз [22]:
[image: image475.png]P=2.100
=



                                                                                                (6.6)
[image: image476.png]13 950 000
=————-100% = 75,6%
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Жоба бойынша капитал салымының қосындысы жұмыс машиналарының, қозғалтқыштардың және өзге де құралдарының құнының қосындысынан және 11% мөлшерінде болатын сауда-көліктік және қоймалық шығындардан тұрады; ал шиналар мен жабдықтардың монтажына кеткен шығын олардың көтерме бағасының 15-20% құрайды.

Технологиялық карта бойынша қораның бағасын ескергенде жалпы капитал салымы:

[image: image478.png]9850000




 тг
Капитал салымының ақталу мерзімі мына формуламен анықталады[22]:
[image: image480.png]


   , ж                                                                                            (6.7)
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Капитал салымының экономикалық тиімділігінің коэффициенті келесі формуламен анықталады [22]:

[image: image484.png]


                                                                                                       (6.8)
[image: image485.png]13950000
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Есептерден көріп отырғанымыздай экономикалық тиімділік коэффициенті жоғары емес, бұл сүт саласының рентабельділігінің төмен екендігін бейнелейді.

6.3 Ұсынылып отырған азықтаратқышты енгізудің экономикалық тиімділігін есептеу.
Ұсынылып отырған азықтаратқыш экономикалық тиімділігін есептеу үшін оны енгізудің жылдық экономикалық әсерін және оны жасауға кеткен шығындарды салыстырау қажет.

Конструкцияны жасауға кететін шығын мына формуламен анықталады:
[image: image487.png]+ Cper + Cpy + C, + C,



, тг                                                      (6.9)
мұнда, [image: image489.png]


конструкцияны жасауға кеткен шығын, тг;

[image: image491.png]


қажетті материалдардың құны, тг;

[image: image493.png]


жетіспей жатқан бөлшектерді жасауға кеткен шығын, тг:

[image: image495.png]


сатып алынатын бөлшектердің құны, тг;

[image: image497.png]


жетіспейтін бөлшектерді жасайтын жұмысшыларлың жалақысы,тг;

Материалдың және сатылып алынатын бөлшектердің құны 6.1-кесте бойынша анықталады. 
6.1 – кесте. Материалдың және сатылып алынатын бөлшектердің құны
	Материалдың және бөлшектің атауы
	Массасы, кг.; дана; м
	1 кг немесе бөлшектің құ-ны, тг
	Барлығы, тг

	Осьтік поршенді гидравликалық қозғалтқыш
	1
	45000
	45000

	Гидравликалық цилиндр
	1
	25000
	25000

	Транспортерлік лента
	6
	5000
	30000

	Транспортерлік роликтер
	6
	2000
	1200

	Цепь
	2,8
	1500
	4200

	Электродтар
	5
	705
	3525

	Барлығы
	-
	-
	81 925


Материалдардың және бөлшектердің құны прайс парақтарынан алынды.

Өнімді сатудан (жұмыс, қызмет) алынған пайда (шығын)- таза табыс (яғни экспорттық төлем, ҚҚС және акциздер төлемсіз сатудан түскен табыс және өнімнің өзіндік кұнына кіретін өндірілген және сату шығындардың айырмасымен анықталады. Еңбек ететін адамдар бұлар  әртүрлі қабілеттегі, ынтадағы және талаптағы адамдар.
6.2 - кесте. Конструкцияны жасауға және жинақтауға қажетті жұмысшылардың жалақысы 
	Жұмыстың түрі
	Еңбек шығы-ны, ад.*с
	Сағаттық тариф-тік ставка, тг
	Барлығы, тг

	Фрезерлік
	12
	590,9
	7090,8

	Токарлық
	14
	590,9
	8272,6

	Пісіру жұмыстары
	10
	590,9
	5909

	Слесарлық
	8
	590,9
	4727,2

	Барлығы 
	
	
	25999,6


Үстеме шығындар конструкцияны жасауға және жинақтауға қажетті жұмысшылардың жалақысынан пайызбен алынады және шаруашылық жағдайында 45% құрайды.
       Ск=[image: image499.png]25 999,6
100



 45 = 11 699,82 тг  
Жобадағы конструкцияны жасауға кететін жалпы шығын (6.9) формула бойынша):
Скжш  = 81 925+25999,6+11 699,82  = 119 624,42 тг
Жылдық сүт шығыны:
[image: image501.png][T = (m*w)*p,



                                                                                  (6.10)
мұнда, w - коэффициент ( 0...0,5);

[image: image503.png]


 - сүт шығыны.
[image: image504.png][T = 60+ 0,5+45 = 1350




Жылдық қаражат шығыны:
[image: image506.png]


                                                                                           (6.11)
[image: image508.png]1350 * 180 = 243 000



 тг
Жылдық экономия келесі өрнек арқылы:
[image: image510.png]


                                                                                      (6.12)
[image: image512.png]S =243000— 119 624,42 = 123 375
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Конструкциянық ақталу мерзімін анықтау:
[image: image514.png]


,                                                                                                  (6.13)
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    Кесте 6.3 – Жобаның техника-экономикалық көрсеткіштері
	№
	Көрсеткіштер
	Жоба бойынша

	1
	Мал бас саны, бас
	100

	2
	Бір сиырдың жылдық өнімділігі, кг
	3000

	3
	Жылдық сүт сауылымы,кг
	180000

	4
	 Жылдық эксплуатациялық шығындар, тг
	18 450 000

	5
	1 ц сүтке кеткен еңбек шығыны, адам*сағ/ц
	2,7

	6
	Сүтті сатудан түскен пайда, тг
	32 400 000

	7
	Капитальдық салымдар, тг
	9850000

	8
	Сүт өндірудің рентабельділігі, %
	75,6 

	9
	Қораның ақталу мерзімі, жыл
	0,71

	10
	Конструкцияны дайындауға кеткен шығын,теңге
	81925

	11
	Жылдық қаражат шығыны, тг
	243000

	12
	Жылдық экономия, тг
	119624,42

	13
	Конструкцияның ақталу мерзімі, жыл
	1


Бөлім бойынша қорытынды

Алынған техника-экономикалық көрсеткіштердің негізінде сүт өндіру табысты еңбек екенін атап өткен жөн.

Жоба бойынша еңбек шығыны 2,7 адам*сағ/ц. Сүтті сатудан түскен пайда 32 400 000 теңгені құрайды. Сүт өндірудің рентабельділігі 75,6% құрады. Ал жобаның ақталу мерзімі 0,71 жылды құрады. Жобадағы конструкцияны жасауға кететін жалпы шығын  81925 теңге болғанына қарамастан конструкцияның ақталу мерзімі 1 жылды құрайды. Жылдық экономия 119624,42 тг.

Барлық алынған нәтижелер өте жоғары. Жоба  өте тиімді  және  рентабелді   көрсеткіш  жақсы.  Жобадағы  экономиялық көрсеткіштер  жоба бойынша  жақсы  көрсеткіштерге  ие. 

Жобаға  қорытынды

Ақмола облысы, Жақсы ауданы "Агрофирма ТНК" ЖШС-де 100 бас сиыр қорасын кешенді механикаландыру  
Жобада  "Агрофирма ТНК" ЖШС-де қызметі  талданған  және  өндірістік  бағыты  мен  мамандану   деңгейі   жазылған. 

Жобада  қи шығарғыш қондырғының  талдау  жасалынған. Бұл  қи шығарғыш  жоба  бойынша өте  тиімді.  Еңбек  шығыны  азаяды. 

Барлық  операциялар  өте  тиімді  таңданылып  алынған. Жобада  еңбек  қорғау бөлімі талқылап есептелінген. Сондай-ақ  қоршаған орта бөлімі бойынша ұсыныстары  жасалынған. 

Жобадағы  экономиялық көрсеткіштер  жоба бойынша  жақсы  көрсеткіштерге  ие. 

Қорытындылай  келе  жоба  өте тиімді  және  рентабелді   көрсеткіш  жақсы. Егер  шаруашылықты  қолға  алып, жағдай   жасалса  жақсы  өнім  береді. 

Мал шараушылығындағы ең басты  көрсеткіштері - азық тарату және механикаландыру деңгейі. Осы конструкциялық бөлімде қарастырып отырғандай, қи шығарғыш қондырғының  талдадық. Қи шығарғыш әр түрлі болады. Технологиялық процесстерді орындауға аз минималды шығын жұмсайды.
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